[Information]
TRANSLATOR=Dennis Johnson
VERSION=3.9.4

[Language]
LANGUAGE=Ελληνικά
CHARACTER_CODE=Unicode (UTF-8)
LOCALE_ID=0x0408

[Url]
WIKIPEDIA_SMART=http://en.wikipedia.org/wiki/Self-Monitoring%2C_Analysis_and_Reporting_Technology

[Menu]
FILE=Αρχείο
CUSTOMIZE=Προσαρμογή
EXIT=Έξοδος
EDIT=Επεξεργασία
COPY=Αντιγραφή
FUNCTION=Λειτουργίες
HIDE_SMART_INFO=Απόκρυψη πληροφοριών S.M.A.R.T.
HIDE_SERIAL_NUMBER=Απόκρυψη σειριακού αριθμού
SHOW_DRIVE_LETTER=Εμφάνιση γραμμάτων μονάδας δίσκου
ADVANCED_DISK_SEARCH=Προχωρημένη αναζήτηση δίσκων
EVENT_LOG=Αρχείο καταγραφής
AAM_APM_CONTROL=Έλεγχος AAM/APM
AUTO_AAM_APM_ADAPTION=Αυτόματη προσαρμογή AAM/APM
RESIDENT=Μόνιμο
STARTUP=Εκκίνηση
OPEN_DISK_MANAGEMENT=Άνοιγμα της Διαχείρισης Δίσκων
OPEN_DEVICE_MANAGER=Άνοιγμα της Διαχείρισης Συσκευών
ADVANCED_FEATURE=Προχωρημένες λειτουργίες
REFRESH=Ανανέωση
RESCAN=Επανάληψη εντοπισμού
DISABLE=Απενεργοποίηση
AUTO_REFRESH=Αυτόματη ανανέωση
AUTO_REFRESH_TARGET=Στόχοι αυτόματης ανανέωσης
AUTO_REFRESH_TARGET_ALL_DISK=Αυτόματη ανανέωση - Όλοι οι δίσκοι
AUTO_REFRESH_UNTARGET_ALL_DISK=Αυτόματη ανανέωση - Κανένας δίσκος
WAIT_TIME_AT_STARTUP=Αναμονή κατά την εκκίνηση
GRAPH=Γράφημα
THEME=Θέμα
DISK=Δίσκος
HELP=Βοήθεια
HELP_WEB=Βοήθεια [Ιστοσελίδα]
HELP_ABOUT=Σχετικά με το CrystalDiskInfo
HELP_ABOUT_SMART=Σχετικά με το S.M.A.R.T. (Wikipedia) [Ιστοσελίδα]
LANGUAGE=Γλώσσα
ITEM=Στοιχείο
TEMPERATURE_TYPE=Μέτρηση θερμοκρασίας
CELSIUS=Κελσίου (°C)
FAHRENHEIT=Φαρενάιτ (°F)
HEALTH_STATUS_SETTING=Ρύθμιση κατάστασης υγείας

;Graph
OPTION=Επιλογές
LEGEND_POSITION=Τοποθέτηση υπομνήματος
NORTH_WEST=Πάνω αριστερά
NORTH_EAST=Πάνω δεξιά
SOUTH_WEST=Κάτω αριστερά
SOUTH_EAST=Κάτω δεξιά
MAX_PLOT_POINT=Μέγιστο σημείο επιφάνειας
TIME_FORMAT=Μορφή ώρας
PAINT_WEEKEND=Εμφάνιση Σαββατοκύριακου
ALL=Όλα

;2.7.0
COPY_OPTION=Ρύθμιση αντιγραφής
RESIDENT_STYLE=Τρόπος παραμονής
MINIMIZE=Ελαχιστοποίηση
HIDE=Απόκρυψη

;3.0.0
ZOOM=Μεγέθυνση
AUTO=Αυτόματα
ATTRIBUTE=Ιδιότητα

;3.5.0
ASCII_VIEW=ASCII View
AUTO_DTECTION=Αυτόματος εντοπισμός
SECOND=δευτ.
MINUTE=λ.
HOUR=ώρα

:3.9.4
WORKAROUND=Παράκαμψη

;4.0.0
ALERT_MAIL=Alert Mail
MAIL_SETTINGS=Mail Settings
SMART_IN_ENGLISH=S.M.A.R.T. in English
FONT_SETTING=Font Setting

;5.0.0
ALERT_FEATURES=A&lert Features
ALARM_HISTORY=Alarm History
ALERT_SOUND=Alert Sound
SOUND_SETTINGS=Sound Settings
GADGET_SUPPORT=Gadget Support
INSTALL_GADGET=Install Gadget
ENABLE_AUTO=Enable (Auto Detection)
ENABLE_ALL=Enable (All Disks)
ENABLE_RAID=Enable (RAID Volume Only)

;6.0.0
HIDE_NO_SMART_DISK=&Hide No S.M.A.R.T. Disk
GREEN_MODE=&Green Mode

[TrayMenu]
EXIT=Έξοδος
REFRESH=Ανανέωση
RESCAN=Επανάληψη εντοπισμού
ENABLE=Ενεργοποίηση
DISABLE=Απενεργοποίηση
ENABLE_ALL=Ενεργοποίηση όλων
DISABLE_ALL=Απενεργοποίηση όλων
AUTO_REFRESH=Αυτόματη ανανέωση
AUTO_REFRESH_01_MIN=1 λεπτό
AUTO_REFRESH_03_MIN=3 λεπτά
AUTO_REFRESH_05_MIN=5 λεπτά
AUTO_REFRESH_10_MIN=10 λεπτά
AUTO_REFRESH_30_MIN=30 λεπτά
AUTO_REFRESH_60_MIN=60 λεπτά
AUTO_REFRESH_TARGET=Στόχοι αυτόματης ανανέωσης
AUTO_REFRESH_TARGET_ALL_DISK=Αυτόματη ανανέωση - Όλοι οι δίσκοι
AUTO_REFRESH_UNTARGET_ALL_DISK=Αυτόματη ανανέωση - Κανένας δίσκος
ALARM_SETTING_TEMPERATURE=Ρύθμιση συναγερμού - Θερμοκρασία
ALARM_SETTING_HEALTH_STATUS=Ρύθμιση συναγερμού - Κατάσταση υγείας
SHOW_MAIN_WINDOW=Εμφάνιση κεντρικού παραθύρου
SHOW_TEMPERATURE_ICON=Εμφάνιση εικονιδίου θερμοκρασίας
SHOW_ALL_TEMPERATURE_ICON=Εμφάνιση όλων των εικονιδίων θερμοκρασίας
HIDE_ALL_TEMPERATURE_ICON=Απόκρυψη όλων των εικονιδίων θερμοκρασίας
COLLECTIVE_SETTING=Συλλεκτική ρύθμιση
GRAPH=Γράφημα
;Added 3.0
SHOW_TEMPERATURE_ICON_ONLY=Εμφάνιση μόνο εικονιδίων θερμοκρασίας

[DiskStatus]
GOOD=Καλή
CAUTION=Προσοχή
BAD=Χαλασμένος
UNKNOWN=Άγνωστη
DISK=Δίσκος

[Dialog]
LIST_ID=ID
LIST_CURRENT=Τρέχουσα τιμή
LIST_WORST=Χειρότερη τιμή
LIST_THRESHOLD=Όριο
LIST_RAW_VALUES=Τιμές
;LIST_DESCRIPTION=Περιγραφή
LIST_ATTRIBUTE_NAME=Ιδιότητα

FIRMWARE=Έκδοση λογισμικού
SERIAL_NUMBER=Σειριακός αριθμός
INTERFACE=Διασύνδεση
STANDARD=Standard
TRANSFER_MODE=Μετάδοση
BUFFER_SIZE=Μέγεθος Buffer
NV_CACHE_SIZE=Μέγεθος NV Cache
ROTATION_RATE=Ταχύτητα περιστρ.
TEMPERATURE=Θερμοκρασία
POWER_ON_HOURS=Ώρες λειτουργίας
POWER_ON_COUNT=Μετρητής λειτουργίας
DRIVE_LETTER=Γράμμα μονάδας
FEATURE=Υποστηρ. λειτουργίες
HEALTH_STATUS=Κατάστ. υγείας

UNKNOWN=Άγνωστο
POWER_ON_COUNT_UNIT=μονάδες
POWER_ON_HOURS_UNIT=ώρες
POWER_ON_DAYS_UNIT=ημέρες

;4.3
TOTAL_HOST_WRITES=Total Host Writes
TOTAL_HOST_READS=Total Host Reads
TOTAL_NAND_WRITES=Total NAND Writes

;4.5
WEAR_LEVELING_COUNT=Wear Leveling Count

;6.1
CURRENT_MODE_SUPPORTED_MODE=Current Mode | Supported Mode
MAJOR_VERSION_MINOR_VERSION=Major Version | Minor Version

;8.5.0
FONT_FACE=Font Face
FONT_SCALE=Font Scale (%)
DEFAULT=Default

[Message]
DETECT_UNIT_POWER_ON_HOURS=Εντοπισμός μονάδων για τις ώρες λειτουργίας (θα χρειαστούν περίπου 130 δευτ.)
DETECT_DISK=Εντοπισμός δίσκων
PLEASE_ENABLE_WMI=Ενεργοποιήστε το WMI (Windows Management Instrumentation)
PLEASE_RESTART_THIS_APPLICATION=Επανεκκινήστε την εφαρμογή, για να ενεργοποιηθεί το θέμα.
DISK_NOT_FOUND=Δε βρέθηκαν δίσκοι

[Alarm]
ALARM_TEMPERATURE=Συναγερμός - Θερμοκρασία
ALARM_HEALTH_STATUS=Συναγερμός - Κατάσταση υγείας
DEGRADATION=Μείωση απόδοσης
RECOVERY=Ανάκτηση
;3.5.0
INFO_HEALTH_STATUS=Πληροφορίες - Κατάσταση υγείας

[Graph]
PLEASE_SELECT_ITEM=Επιλέξτε ένα στοιχείο
ACTUAL_VALUE=Πραγματική τιμή
NORMALIZED_VALUE=Κανονική τιμή (τρέχουσα)
ALL_ON=Όλα ενεργά
ALL_OFF=Όλα ανενεργά
RESET=Επαναφορά

[Customize]
LINE_COLOR=Χρώμα γραμμής
BACKGROUND_IMAGE=Εικόνα φόντου
SUPPORTED_IMAGE_FORMAT=Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας
ALL_FILES=Όλα τα αρχεία

;5.0.0
SUPPORTED_SOUND_FORMAT=Supported Sound Format

[AamApm]
AAM_LOW=<- Ήσυχος (80h)
AAM_HIGH=Αποδοτικός (FEh) ->
AAM_RECOMMEND=Προτεινόμενη τιμή
APM_LOW=<- Ελάχιστη κατανάλωση (01h)
APM_HIGH=Απόδοση (FEh) ->
;3.5.0
AUTOMATIC_ACOUSTIC_MANAGEMENT=Αυτόματη Διαχείριση Θορύβου (AAM)
ADVANCED_POWER_MANAGEMENT=Προηγμένη Διαχείριση Ενέργειας (APM)

[WindowTitle]
ABOUT=Σχετικά με το CrystalDiskInfo
GRAPH=Γράφημα
CUSTOMIZE=Προσαρμογή
VERSION_INFORMATION=Πληροφορίες έκδοσης
AAM_APM_CONTROL=Έλεγχος AAM/APM
HEALTH_STATUS_SETTING=Ρύθμιση κατάστασης υγείας

;5.0.0
ALARM_HISTORY=Alarm History
SOUND_SETTINGS=Sound Settings

;5.1.0
FONT_SETTING=Font Setting

[HealthStatus]
THRESHOLD_OF_CAUTION=Όριο προσοχής
APPLY=Εφαρμογή
DEFAULT=Προεπιλογές

[Smart]
UNKNOWN=Άγνωστη
VENDOR_SPECIFIC=Από τον κατασκευαστή
01=Σφάλματα ανάγνωσης
02=Γενική αποδοτικότητα
03=Χρόνος εκκίνησης περιστροφής
04=Εκκινήσεις/διακοπές
05=Ανακατανεμημένοι τομείς
06=Περιθώριο καναλιού ανάγνωσης
07=Σφάλματα αναζήτησης
08=Αποδοτικότητα χρόνου αναζήτησης
09=Ώρες λειτουργίας
0A=Επαναλήψεις περιστροφής
0B=Επαναλήψεις εξισορρόπησης
0C=Κύκλοι λειτουργίας
0D=Απαλά σφάλματα ανάγνωσης
B8=Σφάλματα άκρου προς άκρο
BB=Ανεπανόρθωτα σφάλματα
BC=Λήξη χρόνου απόκρισης εντολών
BD=Εγγραφές υψηλών πτήσεων
BE=Θερμοκρασία ροής αέρα
BF=Σφάλματα αισθητήρα G
C0=Ανακλήσεις κατά τον τερματισμό λειτουργίας
C1=Κύκλοι φόρτωσης/αποφόρτωσης
C2=Θερμοκρασία
C3=Ανάκτηση ECC υλικού
C4=Ανακατανομές
C5=Τομείς σε εκκρεμότητα
C6=Ανεπανόρθωτοι τομείς
C7=Σφάλματα UltraDMA CRC
C8=Σφάλματα εγγραφής
C9=Απαλά σφάλματα ανάγνωσης
CA=Σφάλματα επισήμανσης διεύθυνσης δεδομένων
CB=Run Out Cancel
CC=Απαλή διόρθωση ECC
CD=Θερμική τραχύτητα
CE=Ύψος πτήσης
CF=Spin High Current
D0=Spin Buzz
D1=Offline Seek Performance
D3=Δονήσεις κατά την εγγραφή
D4=Χτυπήματα κατά την εγγραφή
DC=Μετατόπιση δίσκου
DD=Σφάλματα αισθητήρα G
DE=Ώρες φόρτωσης
DF=Επαναλήψεις φόρτωσης/αποφόρτωσης
E0=Τριβές φόρτωσης
E1=Κύκλοι φόρτωσης/αποφόρτωσης
E2=Load 'In'-time
E3=Ενίσχυση ροπής
E4=Κύκλοι ανάκλησης κάτα τον τερματισμό λειτουργίας
E6=GMR Head Amplitude
E7=Θερμοκρασία
F0=Ώρες πτήσης κεφαλής
FA=Επαναλήψεις σφαλμάτων ανάγνωσης
FE=Προστασία ελέυθερης πτώσης

;Updated 5.4.0
F1=Total Host Writes
F2=Total Host Reads

[SmartSsd]
01=Σφάλματα ανάγνωσης
02=Γενική αποδοτικότητα
03=Χρόνος εκκίνησης περιστροφής
04=Εκκινήσεις/διακοπές
05=Ανακατανεμημένοι τομείς
06=Περιθώριο καναλιού ανάγνωσης
07=Σφάλματα αναζήτησης
08=Αποδοτικότητα χρόνου αναζήτησης
09=Ώρες λειτουργίας
0A=Επαναλήψεις περιστροφής
0B=Επαναλήψεις εξισορρόπησης
0C=Κύκλοι λειτουργίας
0D=Απαλά σφάλματα ανάγνωσης
C0=Αριθμός μη ασφαλών τερματισμών λειτουργίας
C2=Θερμοκρασία
C4=Ανακατανομές
C5=Τομείς σε εκκρεμότητα
C6=Ανεπανόρθωτοι τομέων
; CrystalDiskInfo assign
FF=Χρόνος ζωής που απομένει

;Updated 5.4.0
F1=Total Host Writes
F2=Total Host Reads

[SmartMtron]
BB=Συνολικές διαγραφές

[SmartIndlinx]
01=Σφάλματα ανάγνωσης
09=Ώρες λειτουργίας
0C=Κύκλοι λειτουργίας
B8=Αρχικός αριθμός κατεστραμμένων περιοχών
C3=Αποτυχημένες προσπάθειες προγραμματισμού περιοχών
C4=Αποτυχημένες προσπάθειες διαγραφής περιοχών
C5=Αποτυχημένες προσπάθειες ανάγνωσης περιοχών
C6=Σύνολο αναγνωσμένων τομέων
C7=Σύνολο εγγεγραμμένων τομέων
C8=Σύνολο εντολών ανάγνωσης
C9=Σύνολο εντολών εγγραφής
CA=Σύνολο bits σφαλμάτων από τη flash
CB=Σύνολο αναγνωσμένων τομέων με διορθωμένα σφάλματα bit
CC=Σημαία πληρότητας κατεστραμμένων περιοχών
CD=Προδιαγραφές μέγιστου αριθμού PE
CE=Ελάχιστος αριθμός διαγραφών
CF=Μέγιστος αριθμός διαγραφών
D0=Μέσος όρος αριθμού διαγραφών
D1=Χρόνος ζωής που απομένει για τη μονάδα δίσκου

[SmartJMicron60x]
09=Ώρες λειτουργίας
0C=Κύκλοι λειτουργίας
C2=Θερμοκρασία
E5=Halt System ID, Flash ID
E8=Πληροφορίες έκδοσης λογισμικού
E9=Καταγραφή αποτυχίας ECC
EA=Μέσος όρος αριθμού διαγραφών, Μέγιστος αριθμός διαγραφών
EB=Περιοχές σε καλή κατάσταση, Περιοχές συστήματος

[SmartIntel]
03=Χρόνος εκκίνησης περιστροφής
04=Εκκινήσεις/διακοπές
05=Ανακατανεμημένοι τομείς
09=Ώρες λειτουργίας
0C=Κύκλοι λειτουργίας
C0=Αριθμός μη ασφαλών τερματισμών λειτουργίας
E1=Host Writes
E8=Διαθέσιμος δεσμευμένος χώρος
E9=Ένδειξη εξάντλησης μέσου
B8=Αριθμός εντοπισμού σφαλμάτων άκρου προς άκρο

;Updated 4.1
AA=Available Reserved Space
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
BB=Uncorrectable Error Count

;Updated 4.3
AE=Unexpected Power Loss
E2=Timed Workload Media Wear
E3=Timed Workload Host Read/Write Ratio
E4=Timed Workload Timer
F1=Total LBAs Written
F2=Total LBAs Read
F9=Total NAND Writes

;Updated 5.5.0
B7=SATA Downshift Count
BE=Temperature
C7=CRC Error Count

;Updated 5.6.1
AF=Power Loss Protection Failure
C2=Temperature
C5=Pending Sector Count

;Added 6.6.0
EA=Thermal Throttle Status

[SmartSamsung]
05=Αποδεσμευμένες περιοχές
09=Ώρες λειτουργίας
0C=Λειτουργία
AF=Αποτυχίες προγραμματισμού (Chip)
B0=Αποτυχίες διαγραφής (Chip)
B1=Wear Leveling Count
B2=Αριθμός δεσμευμένων περιοχών σε χρήση (Chip)
B3=Αριθμός δεσμευμένων περιοχών σε χρήση (Σύνολο)
B4=Αριθμός διαθέσιμων δεσμευμένων περιοχών (Σύνολο)
B5=Αποτυχίες προγραμματισμού (Σύνολο)
B6=Αποτυχίες διαγραφής (Total)
B7=Κατεστραμμένες περιοχές κατά το χρόνο εκτέλεσης (Σύνολο)
BB=Ανεπανόρθωτα σφάλματα
BE=Airflow Temperature
C2=Θερμοκρασίες
C3=ECC Error Rate
C6=Off-Line Uncorrectable Error Count
C7=Σφάλματα CRC
C9=Κατάσταση Super cap
CA=Αναφορά κατάστασης SSD
EB=POR Recovery Count
F1=Total LBA Written
F2=Total LBA Read

;Added 6.6
AA=Unused Reserved Block Count (Chip) 
AB=Program Fail Count (Chip)
AC=Erase Fail Count (Chip)
AD=Wear Leveling Count
AE=Unexpected Power Loss Count
B8=Error Detection
E9=Normalized Media Wear-out

[SmartSandForce] ;Updated (3.7)
01=Σφάλματα ανάγνωσης
05=Αποδεσμευμένες περιοχές
09=Ώρες λειτουργίας
0C=Κύκλοι λειτουργίας
0D=Απαλά σφάλματα ανάγνωσης
64=Διεγραμμένα Gigabytes
AA=Απόθεμα περιοχών
AB=Αποτυχίες προγραμματισμού
AC=Αποτυχίες διαγραφής
AE=Αριθμός απροσδόκητων τερματισμών
B1=Wear Range Delta
B5=Αποτυχίες προγραμματισμού
B6=Αποτυχίες διαγραφής
B8=Σφάλματα μηχανισμού εντοπισμού σφαλμάτων επικοινωνίας
BB=Ανεπανόρθωτα σφάλματα
C2=Θερμοκρασία
C3=On-the-Fly ECC Uncorrectable Error Count
C4=Ανακατανομές
C6=Ανεπανόρθωτοι τομείς
C7=Σφάλματα SATA R-Errors (CRC)
C9=Ανεπανόρθωτα απαλά σφάλματα ανάγνωσης
CC=Διόρθωση απαλού ECC
E6=Κατάσταση καμπύλης ζωής
E7=Ζωή SSD που απομένει
E8=Διαθέσιμος δεσμευμένος χώρος
EB=Υγεία SuperCap
F1=Lifetime Writes from Host
F2=Lifetime Reads from Host

[SmartJMicron61x] ;Added (3.9)
01=Σφάλματα ανάγνωσης
02=Γενική αποδοτικότητα
03=Χρόνος εκκίνησης περιστροφής
05=Ανακατανεμημένοι τομείς
07=Σφάλματα αναζήτησης
08=Αποδοτικότητα χρόνου αναζήτησης
09=Ώρες λειτουργίας
0A=Επαναλήψεις περιστροφής
0C=Κύκλοι λειτουργίας
A8=Σφάλματα SATA PHY
AF=Bad Cluster Table Count (ECC Fail Count)
C0=Αριθμός απροσδόκητων τερματισμών λειτουργίας
C2=Θερμοκρασία
C5=Τομείς σε εκκρεμότητα
AA=Κατεστραμμένες περιοχές
AD=Αριθμός διαγραφών

[SmartMicron] ;Added 4.0.0/ Updated 6.6.0
; RAIN = Redundant Array of Independent NAND
01=Raw Read Error Rate
05=Reallocated NAND Blocks
09=Power On Hours
0C=Power Cycle Count
0D=Soft Error Rate
0E=Device Capacity (NAND)
0F=User Capacity
10=Spare Blocks Available
11=Remaining Spare Blocks
64=Total Erase Count
AA=Reserved Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Average Block-Erase Count
AE=Unexpected Power Loss Count
B4=Unused Reserve NAND Blocks
B5=Unaligned Access Count
B7=SATA Interface Downshift
B8=Error Correction Count
BB=Reported Uncorrectable Errors
BC=Command Timeout Count
BD=Factory Bad Block Count
C2=Temperature
C3=Cumulative ECC Bit Correction Count
C4=Reallocation Event Count
C5=Current Pending Sector Count
C6=Smart Off-line Scan Uncorrectable Error Count
C7=Ultra DMA CRC Error Rate
CA=Percent Lifetime Used
CE=Write Error Rate
D2=Successful RAIN Recovery Count
EA=Total Bytes Read
F2=Write Protect Progress
F3=ECC Bits Corrected
F4=ECC Cumulative Threshold Events
F5=Cumulative Program NAND Pages
F6=Total Host Sector Writes
F7=Host Program Page Count
F8=Background Program Page Count

[SmartMicronMU02] ;Updated 6.6.0
; RAIN = Redundant Array of Independent NAND
01=Raw Read Error Rate
05=Reallocated Sectors Count
09=Power-On Hours
0C=Power Cycle Count
0D=Soft Error Rate
0E=Device Capacity (NAND)
0F=User Capacity
10=Spare Blocks Available
11=Remaining Spare Blocks
64=Total Erase Count
AA=Reserved Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Average Block-Erase Count
AE=Unexpected Power Loss Count
B4=Unused Reserve NAND Blocks
B7=SATA Interface Downshift
B8=Error Correction Count
BB=Reported Uncorrectable Errors
BC=Command Timeout Count
BD=Factory Bad Block Count
C2=Temperature
C3=Cumulative ECC Bit Correction Count
C4=Reallocation Event Count
C5=Current Pending Sector Count
C6=Smart Off-line Scan Uncorrectable Error Count
C7=Ultra DMA CRC Error Rate
CA=Percent Lifetime Used
CE=Write Error Rate
D2=Successful RAIN Recovery Count
EA=Total Bytes Read
F3=ECC Bits Corrected
F4=ECC Cumulative Threshold Events
F5=Cumulative Program NAND Pages
F6=Total Host Sector Writes
F7=Host Program Page Count
F8=Background Program Page Count

; Updated 6.6.0
A0=Uncorrectable Sector Count
A1=Valid Spare Blocks
A3=Initial Invalid Blocks
94=Total SLC Erase Count
95=Maximum SLC Erase Count
96=Minimum SLC Erase Count
97=Average SLC Erase Count
A4=Total TLC Erase Count
A5=Maximum TLC Erase Count
A6=Minimum TLC Erase Count
A7=Average TLC Erase Count
A9=Percentage Lifetime Remaining
B5=Program Fail Count
B6=Erase Fail Count
C0=Power-off Retract Count
E8=Available Reserved Space
F1=Total LBA Write
F2=Total LBA Read
F5=Total TLC Write Count
F6=Total SLC Write Count
F7=RAID Recovery Count

[SmartOcz] ;Added (4.5)
01=Raw Read Error Rate
03=Spin Up Time
04=Start Stop Count
05=Reallocated Sectors Count
09=Power-On Hours
0C=Power Cycle Count
E8=Total Count of Write Sectors
E9=Remaining Life

; Added 6.6.0
64=Total Blocks Erased
A7=SSD Protect Mode
A8=SATA PHY Error Count
A9=Bad Block Count
AD=Erase Count
B8=Factory Bad Block Count
C0=Unexpected Power Loss Count
CA=Total Number of Corrected Bits
CD=Max Rated PE Counts
CE=Minimum Erase Counts
CF=Maximum Erase Counts
D3=SATA Uncorrectable Error Count
D4=NAND Page Reads During Retry
D5=Simple Read Retry Attempts
D6=Adaptive Read Retry Attempts
DD=Internal Data Path Uncorrectable Errors
DE=RAID Recovery Count
E6=Power Loss Protection
FB=NAND Read Count

;Updated 6.7.0
F1=Total Host Writes
F2=Total Host Reads

[SmartPlextor] ;Added (5.1.0)/Updated (5.4.0)
01=Read Error Rate
05=Reallocated Sectors Count
09=Power-On Hours
0C=Power Cycle Count
C0=Unsafe Shutdown Count
C4=Reallocation Event Count
C6=Uncorrectable Sector Count
F1=Total Host Writes
F2=Total Host Reads

;Updated (5.4.0)
B1=Wear Leveling Count
B2=Used Reserved Block Count (Worst Case)
B5=Program Fail Count (Total)
B6=Erase Fail Count (Total)
BB=Uncorrectable Error Count
C7=Ultra CRC Error Count
E8=Available Reserved Space

;Added 6.2.0
AA=Grown Bad Blocks
AB=Program Fail Count (Total)
AC=Erase Fail Count (Total)
AD=Average Program/Erase Count (Total)
AE=Unexpected Power Loss Count
AF=Program Fail Count (Worst Case)
B0=Erase Fail Count (Worst Case)
B3=Used Reserved Block Count (Total)
B4=UnUsed Reserved Block Count (Total)
B7=SATA Interface Down Shift
B8=End-to-End Data Errors Corrected
BC=Command Time out
C3=ECC rate
E9=NAND GB written

[SmartSanDisk] ;Added (5.2.0)
05=Retired Block Count
09=Power-On Hours
0C=Power Cycle Count
AA=Reserve Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AE=Unexpected Power Loss Count
BB=Reported Uncorrectable Errors
E8=Remaining Life
F1=Total Host Writes
F2=Total Host Reads

[SmartOczVector] ;Added (5.3.0)
05=Accumulated Runtime Bad Blocks
09=Power-On Hours Count
0C=Power Cycle Count
AB=Available Over-Provisioned Block Count
AE=Power Cycle Count (Unplanned)
BB=Total Uncorrectable NAND Reads
C3=Total Programming Failures
C4=Total Erase Failures
C5=Total Read Failures (Uncorrectable)
C6=Host Reads
C7=Host Writes
D0=Average Erase Count
D2=SATA CRC Error Count
E9=Remaining Life
F9=Total NAND Programming Count

;Updated 5.5.0
F1=Total Host Writes
F2=Total Host Reads

;Updated 6.6.0
64=Total Blocks Erased
B8=Factory Bad Block Count Total
CA=Total Number Of Read Bits Corrected
CD=Max Rated PE Count
CE=Min Erase Count
CF=Max Erase Count
D4=Total Count NAND Pages Reads Requiring Read Retry
D5=Total Count of Simple Read Retry Attempts
D6=Total Count of Adaptive Read Retry Attempts
DD=Internal Data Path Protection Uncorrectable Errors
DE=RAID Recovery Count
E0=In Warranty
E1=DAS Polarity
E2=Partial Pfail
E6=Write Throttling Activation Flag
F9=Total NAND Programming Count (pages)
FB=Total NAND Read Count

[SmartCorsair] ;Added 6.2.0
01=Raw Read Error Rate
05=Retired Block Count
09=Power On Hours
0C=Power Cycle Count
AA=Reserve Block Count
AC=Erase Fail Count
AE=Unexpected Power Loss Count
B5=Program Fail Count
BB=Reported Uncorrectable Errors
C2=Temperature
C4=Reallocation Event Count
E7=SSD Life Left
F1=Lifetime GB Written
F2=Lifetime GB Read

[SmartToshiba] ;Added 6.2.0
01=Read Error Rate
02=Throughput Performance
03=Spin-Up Time
04=Start/Stop Count
05=Reallocated Sectors Count
07=Seek Error Rate
08=Seek Time Performance
09=Power-On Hours
0A=Spin Retry Count
0B=Recalibration Retries
0C=Power Cycle Count
A7=SSD Protect Mode
A8=SATA PHY Error Count
A9=Total Bad Block Count
AD=Erase Count
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Temperature
C4=Reallocation Event Count
C5=Current Pending Sector Count
C6=Uncorrectable Sector Count
F1=Total Host Writes
F2=Total Host Reads

[SmartSanDiskGb] ;Added 6.2.0
05=Reallocated Block Count
09=Power On Hours
0C=Power Cycle Count
A6=Min W/E Cycle
A7=Max Bad Block/Die
A8=Maximum Erase Cycle
A9=Total Bad Block
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Average Erase Cycle
AE=Unexpected Power Loss Count
BB=Reported Uncorrectable Errors
C2=Temperature
D4=SATA PHY Error
E6=Percentage Total P/E Count
E8=Spare Block Remaining
E9=Total GB Written To NAND
F1=Total GB Written
F2=Total GB Read

[SmartKingston] ;Added 6.6.0
01=Read Error Rate
02=Throughput Performance
03=Spin Up Time
05=Reallocated Sectors Count
07=Seek Error Rate
08=Seek Time Performance
09=Power-On Hours
0A=Spin Retry Count
0C=Power Cycle Count
A8=SATA PHY Error Count
AA=Bad Block Count
AD=Erase count
AF=Bad Cluster Table Count
BB=Uncorrectable Errors
C0=Unsafe Shutdown Count
C2=Temperature
C4=Later Bad Block Count
C5=Current Pending Sector Count
C7=CRC Error Count
DA=CRC Error Count
E7=SSD Life Left
E9=Lifetime Writes to Flash
F0=Write Head
F1=Host Writes
F2=Host Reads
F4=Average Erase Count
F5=Max Erase Count
F6=Total Erase Count

[SmartNVMe] ;Added 6.7.0
01=Critical Warning
02=Composite Temperature
03=Available Spare
04=Available Spare Threshold
05=Percentage Used
06=Data Units Read
07=Data Units Written
08=Host Read Commands
09=Host Write Commands
0A=Controller Busy Time
0B=Power Cycles
0C=Power On Hours
0D=Unsafe Shutdowns
0E=Media and Data Integrity Errors
0F=Number of Error Information Log Entries

[SmartRealtek] ;Added by Realtek
01=Raw data error rate
05=Reallocated sector count
09=Power on hour count
0C=Power cycle count
A1=GDN
A2=Total erase count
A3=Max PE cycle
A4=Average erase count
A5=Initial bad block count
A6=Total bad block count
A7=SSD protect mode
A8=SATA Phy error count
A9=Health
AB=Program fail count
AC=Erase fail count
AE=Unexpected power loss count
AF=ECC fail count
B5=Unaligned access count
BB=Reported uncorrectable error
C2=Enclosure temperature
C3=Cumulative corrected ecc
C4=Reallocation event count
C7=Ultra DMA CRC error count
CE=Min. erase count
CF=Max erase count
E7=Lifetime left
E8=Available reserved space
F1=Write life time
F2=Read life time
F9=Total GB written to NAND (TLC)
FA=Total GB written to NAND (SLC)

[SmartSKhynix] ; Add 2019-05-14 (ex. SC308)
01=Read Error Rate
05=Re-Assigned Sector Count
09=Power-On Hours
0C=Power Cycle Count
64=Total Erase Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AE=Unexpected Powwer Loss Count
AF=Program Fail Count(Worst Case)
B0=Erase Fail Count(Worst Case)
B1=Wear Leveling Count
B2=Used Reseved Block Count(Worst Case)
B3=Used Reseved Block Count(SSD Total)
B4=UnUsed Reseved Block Count(SSD Total)
B5=Program Fail Count(SSD Total)
B6=Erase Fail Count(SSD Total)
B7=SATA Downshift　Count
BB=Uncorrectable Error Count
BC=Command Timeout Count
BF=Op Shock Event Count
C2=Temperature
C3=ECC Rate
C7=CRC Error Count
C9=Uncorrectable Soft Read Error Rate
CC=Soft ECC Correction Rate
E7=SSD Life Left
EA=NAND Written
F1=Total LBA Written
F2=Total LBA Read
FA=Total Number of NAND Read Retries