[Information]
; (Latest Translator, First Translator, Second Translator ...)
TRANSLATOR=Intervenor, CrcbAk, chriszxl (小良奇), Ericus
VERSION=6.2.0

[Language]
LANGUAGE=简体中文
CHARACTER_CODE=Unicode (UTF-16, LE, w/ BOM)
; Local ID : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms912047(WinEmbedded.10).aspx
LOCALE_ID=0x0804

[Url]
WIKIPEDIA_SMART=http://en.wikipedia.org/wiki/Self-Monitoring%2C_Analysis_and_Reporting_Technology

[Menu]
FILE=文件(&F)
CUSTOMIZE=自定义(&C)
EXIT=退出(&E)
EDIT=编辑(&E)
COPY=复制(&C)
FUNCTION=功能(&u)
HIDE_SMART_INFO=隐藏 S.M.A.R.T. 信息(&S)
HIDE_SERIAL_NUMBER=隐藏序列号(&N)
SHOW_DRIVE_LETTER=显示序列号(&L)
ADVANCED_DISK_SEARCH=高级硬盘搜索(&A)
EVENT_LOG=日志(&v)
AAM_APM_CONTROL=AAM/APM 控制(&M)
AUTO_AAM_APM_ADAPTION=自适应 AAM/A&PM(&PM)
RESIDENT=常驻(&i)
STARTUP=开机时自动启动(&S)
OPEN_DISK_MANAGEMENT=打开“磁盘管理”(&D)
OPEN_DEVICE_MANAGER=打开“设备管理器”(&M)
ADVANCED_FEATURE=高级特征(&F)
REFRESH=刷新(&R)
RESCAN=重新扫描(&c)
DISABLE=禁用(&D)
AUTO_REFRESH=自动刷新间隔(&A)
AUTO_REFRESH_TARGET=自动刷新对象(&T)
AUTO_REFRESH_TARGET_ALL_DISK=自动刷新 - 选择所有硬盘(&g)
AUTO_REFRESH_UNTARGET_ALL_DISK=自动刷新 - 取消选择所有硬盘(&U)
WAIT_TIME_AT_STARTUP=开机自动运行延迟时间(&W)
GRAPH=图表(&G)
THEME=主题(&T)
DISK=硬盘(&D)
HELP=帮助(&H)
HELP_WEB=帮助 [网页](&H)
HELP_ABOUT=关于 CrystalDiskInfo (&A)
HELP_ABOUT_SMART=关于 S.M.A.R.T. (Wikipedia) [网页](&S)
LANGUAGE=语言(&L)
ITEM=项目(&I)
TEMPERATURE_TYPE=温度类型(&e)
CELSIUS=摄氏(°C)
FAHRENHEIT=华氏(°F)
HEALTH_STATUS_SETTING=健康状态阙值设置(&H)

;Graph
OPTION=选项(&O)
LEGEND_POSITION=图例位置(&L)
NORTH_WEST=西北(&N)
NORTH_EAST=东北(&E)
SOUTH_WEST=西南(&W)
SOUTH_EAST=东南(&S)
MAX_PLOT_POINT=最大绘图点(&M)
TIME_FORMAT=时间格式(&T)
PAINT_WEEKEND=绘制周末(&P)
ALL=全部(&A)

;2.7.0
COPY_OPTION=复制选项(&O)
RESIDENT_STYLE=常驻样式(&y)
MINIMIZE=最小化
HIDE=隐藏

;3.0.0
ZOOM=窗口缩放(&Z)
AUTO=自动(&A)
ATTRIBUTE=属性(&A)

;3.5.0
ASCII_VIEW=以 ASCII 显示
AUTO_DTECTION=自动检测
SECOND=秒
MINUTE=分钟
HOUR=小时

:3.9.4
WORKAROUND=解决方案(&o)

;4.0.0
ALERT_MAIL=警告邮件
MAIL_SETTINGS=邮件设置
SMART_IN_ENGLISH=用英文显示 S.M.A.R.T.
FONT_SETTING=字体设置

;5.0.0
ALERT_FEATURES=警告功能(&l)
ALARM_HISTORY=警报历史
ALERT_SOUND=警告声音
SOUND_SETTINGS=声音设置
GADGET_SUPPORT=桌面小工具支持
INSTALL_GADGET=安装桌面小工具
ENABLE_AUTO=启用 (自动检测)
ENABLE_ALL=启用 (所有硬盘)
ENABLE_RAID=启用 (仅 RAID 卷)

;6.0.0
HIDE_NO_SMART_DISK=隐藏没有 S.M.A.R.T. 的硬盘(&H)
GREEN_MODE=绿色样式(&G)

[TrayMenu]
EXIT=退出
REFRESH=刷新
RESCAN=重新扫描
ENABLE=启用
DISABLE=禁用
ENABLE_ALL=全部启用
DISABLE_ALL=全部禁用
AUTO_REFRESH=自动刷新间隔
AUTO_REFRESH_01_MIN=1 分钟
AUTO_REFRESH_03_MIN=3 分钟
AUTO_REFRESH_05_MIN=5 分钟
AUTO_REFRESH_10_MIN=10 分钟
AUTO_REFRESH_30_MIN=30 分钟
AUTO_REFRESH_60_MIN=60 分钟
AUTO_REFRESH_TARGET=自动刷新对象
AUTO_REFRESH_TARGET_ALL_DISK=自动刷新 - 选择所有硬盘
AUTO_REFRESH_UNTARGET_ALL_DISK=自动刷新 - 取消选择所有硬盘
ALARM_SETTING_TEMPERATURE=警报设置 - 温度
ALARM_SETTING_HEALTH_STATUS=警报设置 - 健康状态
SHOW_MAIN_WINDOW=显示主窗口
SHOW_TEMPERATURE_ICON=显示温度图标
SHOW_ALL_TEMPERATURE_ICON=显示所有温度图标
HIDE_ALL_TEMPERATURE_ICON=隐藏所有温度图标
COLLECTIVE_SETTING=通用设置
GRAPH=图表
;Added 3.0
SHOW_TEMPERATURE_ICON_ONLY=仅显示温度图标

[DiskStatus]
GOOD=良好
CAUTION=警告
BAD=不良
UNKNOWN=未知
DISK=硬盘

[Dialog]
LIST_ID=ID
LIST_CURRENT=当前值
LIST_WORST=最差值
LIST_THRESHOLD=临界值
LIST_RAW_VALUES=原始值
;LIST_DESCRIPTION=描述
LIST_ATTRIBUTE_NAME=属性名称

FIRMWARE=固件
SERIAL_NUMBER=序列号
INTERFACE=接口
STANDARD=标准
TRANSFER_MODE=传输模式
BUFFER_SIZE=缓冲区大小
NV_CACHE_SIZE=非易失性缓存大小
ROTATION_RATE=转速
TEMPERATURE=温度
POWER_ON_HOURS=通电时间
POWER_ON_COUNT=通电次数
DRIVE_LETTER=驱动器号
FEATURE=支持的功能
HEALTH_STATUS=健康状态

UNKNOWN=未知
POWER_ON_COUNT_UNIT=次
POWER_ON_HOURS_UNIT=小时
POWER_ON_DAYS_UNIT=天

;4.3
TOTAL_HOST_WRITES=主机写入量总计
TOTAL_HOST_READS=主机读取量总计
TOTAL_NAND_WRITES=对 NAND 写入量总计

;4.5
WEAR_LEVELING_COUNT=闪存磨损平均计数

;6.1
CURRENT_MODE_SUPPORTED_MODE=当前的传输模式 | 支持的传输模式
MAJOR_VERSION_MINOR_VERSION=主要版本 | 次要版本

;8.5.0
FONT_FACE=Font Face
FONT_SCALE=Font Scale (%)
DEFAULT=Default

[Message]
DETECT_UNIT_POWER_ON_HOURS=正在检测“通电时间”项目的单位(需要大约 130 秒)
DETECT_DISK=正在检测硬盘
PLEASE_ENABLE_WMI=请启用 WMI (Windows 管理规范)
PLEASE_RESTART_THIS_APPLICATION=请重新启动程序以更换主题
DISK_NOT_FOUND=没有找到硬盘

[Alarm]
ALARM_TEMPERATURE=警报 - 温度
ALARM_HEALTH_STATUS=警报 - 健康状态
DEGRADATION=性能降级
RECOVERY=恢复
;3.5.0
INFO_HEALTH_STATUS=信息 - 健康状态

[Graph]
PLEASE_SELECT_ITEM=请选择项目
ACTUAL_VALUE=真实值(原始值)
NORMALIZED_VALUE=规范化值(当前值)
ALL_ON=打开全部
ALL_OFF=关闭全部
RESET=重置

[Customize]
LINE_COLOR=线颜色
BACKGROUND_IMAGE=背景图片
SUPPORTED_IMAGE_FORMAT=支持的图片格式
ALL_FILES=所有文件

;5.0.0
SUPPORTED_SOUND_FORMAT=支持的声音格式

[AamApm]
AAM_LOW=<- 安静模式 (80h)
AAM_HIGH=性能模式 (FEh) ->
AAM_RECOMMEND=推荐值
APM_LOW=<- 省电模式 (01h)
APM_HIGH=性能模式 (FEh) ->
;3.5.0
AUTOMATIC_ACOUSTIC_MANAGEMENT=自动噪音管理(AAM)
ADVANCED_POWER_MANAGEMENT=高级电源管理(APM)

[WindowTitle]
ABOUT=关于 CrystalDiskInfo
GRAPH=图表
CUSTOMIZE=自定义
VERSION_INFORMATION=版本信息
AAM_APM_CONTROL=AAM/APM 控制项
HEALTH_STATUS_SETTING=健康状态设置

;5.0.0
ALARM_HISTORY=警报历史
SOUND_SETTINGS=声音设置

;5.1.0
FONT_SETTING=字体设置

[HealthStatus]
THRESHOLD_OF_CAUTION=警告临界值
APPLY=应用
DEFAULT=默认

[Smart]
UNKNOWN=未知项目
VENDOR_SPECIFIC=厂商特定项目
01=读取错误率
02=吞吐性能
03=起转时间
04=启动-停止次数
05=重新分配扇区计数
06=读取通道余量
07=寻道错误率
08=寻道时间性能
09=通电时间
0A=起转重试次数
0B=重新校准重试次数
0C=启动-关闭循环次数
0D=软读取错误率探针
B8=端到端错误
BB=报告的无法修正错误
BC=命令超时
BD=磁头非正常高度写入
BE=气流温度
BF=加速度感应错误率
C0=断电磁头缩回计数
C1=磁头加载/卸载循环计数
C2=温度
C3=硬件 ECC 已修复错误计数
C4=重新分配扇区物理位置事件计数(与坏道有关)
C5=当前等待中扇区数(状态存疑/不稳定-等待后续判断)
C6=无法修正的扇区总数
C7=UltraDMA CRC 错误计数(与接口/线材质量有关)
C8=写入错误率
C9=软读取错误率
CA=数据地址标记错误
CB=ECC 错误率
CC=软 ECC 校正
CD=热骚动率(极端高温导致的错误)
CE=磁头飞行高度
CF=起转最大电流
D0=起转蜂鸣/起转阶梯(欠压启动时马达加速的流程数)
D1=离线寻道性能
D3=写入时的振动(振荡)
D4=写入时的震动(冲击)
DC=盘片位移
DD=加速度感应错误率
DE=负载小时数(磁头架移动中的时间)
DF=加载/卸载重试计数
E0=加载摩擦
E1=加载/卸载循环计数
E2=加载的时间(磁头架在工作位置的时间)
E3=扭矩放大计数
E4=断电磁头缩回计数
E6=巨磁阻磁头振幅
E7=温度
F0=磁头飞行小时数
FA=读取错误重试率
FE=自由落体保护

;Updated 5.4.0
F1=主机写入量总计
F2=主机读取量总计

[SmartSsd]
01=读取错误率
02=吞吐性能
03=启动时间
04=启动-停止次数
05=重新分配扇区计数
06=读取通道余量
07=寻址错误率
08=寻址时间性能
09=通电时间
0A=启动重试次数
0B=重新校准重试次数
0C=启动-关闭循环次数
0D=软读取错误率探针
C0=不安全关机计数
C2=温度
C4=重新分配扇区物理位置事件计数
C5=当前等待中扇区数(状态存疑/不稳定-等待后续判断)
C6=无法修正的扇区总数
; CrystalDiskInfo assign
FF=剩余寿命

;Updated 5.4.0
F1=主机写入量总计
F2=主机读取量总计

[SmartMtron]
BB=擦除次数总计

[SmartIndlinx]
01=读取错误率
09=通电时间
0C=启动-关闭循环次数
B8=出厂坏块计数
C2=温度
C3=编程失败块数
C4=擦除失败块数
C5=读取失败块数
C6=读取扇区数总计
C7=写入扇区数总计
C8=读取命令数总计
C9=写入命令数总计
CA=来自闪存的错误位元数总计
CB=读取含可修正位元错误的扇区数总计
CC=坏块满标志
CD=最大 P/E 次数规格
CE=最小擦除次数
CF=最大擦除次数
D0=平均擦除次数
D1=剩余使用寿命

[SmartJMicron60x]
09=通电时间
0C=启动-关闭循环次数
C2=温度
E5=中止系统 ID，闪存 ID
E8=固件版本信息
E9=ECC 失败记录
EA=平均擦除次数，最大擦除次数
EB=良好块计数，系统块计数

[SmartIntel]
03=启动时间
04=启动-停止次数
05=重新分配扇区计数
09=通电时间
0C=启动-关闭循环次数
C0=不安全关闭计数
E1=主机写入
E8=可用保留空间
E9=介质磨损指示器
B8=端到端错误检测计数

;Updated 4.1.0
AA=可用保留空间
AB=编程失败计数
AC=擦除失败计数
BB=无法校正错误计数

;Updated 4.3.0
AE=意外断电
E2=单次工作介质磨损
E3=单次工作主机读写中“读操作”占的比率
E4=单次工作计时器
F1=LBA(逻辑区块地址)写入量总计
F2=LBA(逻辑区块地址)读取量总计
F9=NAND 写入量总计

;Updated 5.5.0
B7=SATA 性能降级计数
BE=温度
C7=CRC 错误计数

;Updated 5.6.1
AF=掉电保护失败
C2=温度
C5=当前等待中扇区数(状态存疑/不稳定-等待后续判断)

;Added 6.6.0
EA=Thermal Throttle Status

[SmartSamsung]
05=重新分配扇区计数
09=通电时间
0C=通电次数
AF=编程失败计数(芯片)
B0=擦除失败计数(芯片)
B1=闪存磨损平均计数
B2=已使用的保留块计数(芯片)
B3=已使用的保留块计数(总计)
B4=未使用的保留块计数(总计)
B5=编程失败计数(总计)
B6=擦除失败计数(总计)
B7=运行中的坏块(总计)
BB=无法校正错误计数
BE=气流温度
C2=温度
C3=ECC 错误率
C6=离线无法校正错误计数
C7=CRC 错误计数
C9=超级电容状态
CA=SSD 模式状态
EB=电源恢复计数(意外断电的次数)
F1=LBA(逻辑区块地址)写入量总计
F2=LBA(逻辑区块地址)读取量总计

;Added 6.6
AA=未使用保留块计数(芯片)
AB=编程失败计数(芯片)
AC=擦除失败计数(芯片)
AD=闪存磨损平均计数
AE=意外断电计数
B8=错误检测
E9=标准化后的介质磨损

[SmartSandForce] ;Updated 3.7.0
01=原始读取错误率
05=已隔离老化块计数
09=通电时间
0C=启动-关闭循环次数
0D=软读取错误率
64=已擦除 GB 数
AA=保留块计数
AB=编程失败计数
AC=擦除失败计数
AE=意外断电计数
B1=磨损范围增量(磨损最严重块与磨损最轻块的磨损差异百分比)
B5=编程失败计数
B6=擦除失败计数
B8=已报告的 I/O 检错码错误
BB=已报告的无法校正错误
C2=温度
C3=自适应 ECC 无法校正错误计数
C4=重新分配扇区物理位置事件计数
C6=无法校正扇区计数
C7=SATA 除错(CRC)错误计数
C9=无法校正的软读取错误率
CC=软 ECC 校正率
E6=寿命曲线状态
E7=SSD 剩余寿命
E8=可用保留空间
EB=超级电容健康状态
F1=全周期主机写入量总计
F2=全周期主机读取量总计

[SmartJMicron61x] ;Added 3.9.0
01=读取错误率
02=吞吐性能
03=启动时间
05=重新分配扇区计数
07=寻址错误率
08=寻址时间性能
09=通电时间
0A=启动重试次数
0C=启动-关闭循环次数
A8=SATA 物理层错误计数
AF=坏簇表计数(ECC 失败计数)
C0=意外断电次数
C2=温度
C5=当前等待中扇区数(状态存疑/不稳定-等待后续判断)
AA=坏块计数
AD=擦除计数

[SmartMicron] ;Added 4.0.0/ Updated 6.1.0
; RAIN = Redundant Array of Independent NAND (独立 NAND 冗余阵列)
01=底层读取错误率
05=重新分配扇区计数
09=通电时间
0C=启动-关闭循环次数
0D=软错误率
0E=设备容量(NAND)
0F=用户可用容量
10=可用备用块
11=剩余的备用块
64=擦除次数总计
AA=保留块计数
AB=编程失败计数
AC=擦除失败计数
AD=平均块擦除计数
AE=意外断电计数
B4=未使用的 NAND 保留块
B5=未对齐访问计数
B7=SATA 接口性能降级
B8=错误校正计数
BB=报告的无法校正错误
BC=命令超时计数
BD=出厂坏块计数
C2=温度
C3=ECC 位元校正累计 
C4=重新分配扇区物理位置事件计数
C5=当前等待中扇区数(状态存疑/不稳定-等待后续判断)
C6=智能离线扫描无法校正的错误计数
C7=Ultra DMA CRC 错误率
CA=已使用寿命百分比
CE=写入错误率
D2=RAIN(独立 NAND 冗余阵列)成功恢复计数
EA=读取字节数总计
F2=距离“禁止写入模式”的剩余备用块数
F3=ECC 已校正的位元数
F4=ECC 临界事件数累计(错误率达到/超过ECC校正能力极限的次数)
F5=累计编程 NAND 页数
F6=主机扇区写入总计
F7=主机编程页数
F8=FTL(闪存转换层)编程页数

[SmartMicronMU02] ;Updated 6.6.0
; RAIN = Redundant Array of Independent NAND
01=Raw Read Error Rate
05=Reallocated Sectors Count
09=Power-On Hours
0C=Power Cycle Count
0D=Soft Error Rate
0E=Device Capacity (NAND)
0F=User Capacity
10=Spare Blocks Available
11=Remaining Spare Blocks
64=Total Erase Count
AA=Reserved Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Average Block-Erase Count
AE=Unexpected Power Loss Count
B4=Unused Reserve NAND Blocks
B7=SATA Interface Downshift
B8=Error Correction Count
BB=Reported Uncorrectable Errors
BC=Command Timeout Count
BD=Factory Bad Block Count
C2=Temperature
C3=Cumulative ECC Bit Correction Count
C4=Reallocation Event Count
C5=Current Pending Sector Count
C6=Smart Off-line Scan Uncorrectable Error Count
C7=Ultra DMA CRC Error Rate
CA=Percent Lifetime Used
CE=Write Error Rate
D2=Successful RAIN Recovery Count
EA=Total Bytes Read
F3=ECC Bits Corrected
F4=ECC Cumulative Threshold Events
F5=Cumulative Program NAND Pages
F6=Total Host Sector Writes
F7=Host Program Page Count
F8=Background Program Page Count

; Updated 6.6.0
A0=Uncorrectable Sector Count
A1=Valid Spare Blocks
A3=Initial Invalid Blocks
94=Total SLC Erase Count
95=Maximum SLC Erase Count
96=Minimum SLC Erase Count
97=Average SLC Erase Count
A4=Total TLC Erase Count
A5=Maximum TLC Erase Count
A6=Minimum TLC Erase Count
A7=Average TLC Erase Count
A9=Percentage Lifetime Remaining
B5=Program Fail Count
B6=Erase Fail Count
C0=Power-off Retract Count
E8=Available Reserved Space
F1=Total LBA Write
F2=Total LBA Read
F5=Total TLC Write Count
F6=Total SLC Write Count
F7=RAID Recovery Count

[SmartOcz] ;Added 4.5.0
01=原始读取错误率
03=启动时间
04=启动-停止次数
05=重新分配扇区计数
09=通电小时
0C=启动-关闭循环次数
C2=温度
E8=写入扇区数总计
E9=剩余寿命

; Added 6.6.0
64=Total Blocks Erased
A7=SSD Protect Mode
A8=SATA PHY Error Count
A9=Bad Block Count
AD=Erase Count
B8=Factory Bad Block Count
C0=Unexpected Power Loss Count
CA=Total Number of Corrected Bits
CD=Max Rated PE Counts
CE=Minimum Erase Counts
CF=Maximum Erase Counts
D3=SATA Uncorrectable Error Count
D4=NAND Page Reads During Retry
D5=Simple Read Retry Attempts
D6=Adaptive Read Retry Attempts
DD=Internal Data Path Uncorrectable Errors
DE=RAID Recovery Count
E6=Power Loss Protection
FB=NAND Read Count

;Updated 6.7.0
F1=Total Host Writes
F2=Total Host Reads

[SmartPlextor] ;Added 5.1.0
01=读取错误率
05=重新分配扇区计数
09=通电时间
0C=启动-关闭循环次数
C0=不安全关机次数
C2=温度
C4=重新分配扇区物理位置事件计数
C6=不可校正扇区计数
F1=主机写入量总计
F2=主机读取量总计

;Updated 5.4.0
B1=闪存磨损平均计数
B2=已使用保留区块计数(最坏情况)
B5=编程失败计数(总计)
B6=擦除失败计数(总计)
BB=无法校正错误计数
C7=Ultra DMA CRC 错误计数
E8=可用保留空间

;Added 6.2.0
AA=新增坏块
AB=编程失败计数(总计)
AC=擦除失败计数(总计)
AD=平均编程/擦除(P/E)计数(总计)
AE=意外断电计数
AF=编程失败计数(最坏情况)
B0=擦除失败计数(最坏情况)
B3=已使用保留块计数(总计)
B4=未使用保留块计数(总计)
B7=SATA 界面性能降级
B8=已校正的端到端数据错误
BC=命令超时
C3=纠错码(ECC) 等级
E9=写入 NAND 的 GB 数

[SmartSanDisk] ;Added 5.2.0
05=已隔离的老化块计数
09=通电时间
0C=启动-关闭循环次数
AA=保留块计数
AB=编程失败计数
AC=擦除失败计数
AE=意外断电计数
BB=报告的无法校正错误
C2=温度
E8=剩余寿命
F1=主机写入量总计
F2=主机读取量总计

[SmartOczVector] ;Added 5.3.0
05=运行中坏块累计
09=通电时间
0C=启动-关闭循环次数
AB=可用冗余块计数
AE=启动-关闭循环次数(意外)
BB=NAND 无法校正读取总计
C2=温度
C3=编程失败总计
C4=擦除失败总计
C5=读取失败总计(无法校正)
C6=主控读取
C7=主控写入
D0=擦除计数平均值
D2=SATA CRC 错误计数
E9=剩余寿命
F9=NAND 编程次数总计

;Updated 5.5.0
F1=主机写入量总计
F2=主机读取量总计

;Updated 6.6.0
64=Total Blocks Erased
B8=Factory Bad Block Count Total
CA=Total Number Of Read Bits Corrected
CD=Max Rated PE Count
CE=Min Erase Count
CF=Max Erase Count
D4=Total Count NAND Pages Reads Requiring Read Retry
D5=Total Count of Simple Read Retry Attempts
D6=Total Count of Adaptive Read Retry Attempts
DD=Internal Data Path Protection Uncorrectable Errors
DE=RAID Recovery Count
E0=In Warranty
E1=DAS Polarity
E2=Partial Pfail
E6=Write Throttling Activation Flag
F9=Total NAND Programming Count (pages)
FB=Total NAND Read Count

[SmartCorsair] ;Added 6.2.0
01=原始读取错误率
05=已隔离的老化块计数
09=通电时间
0C=启动-关闭循环次数
AA=保留块计数
AC=擦除失败计数
AE=意外断电计数
B5=编程失败计数
BB=报告的无法校正错误
C2=温度
C4=重新分配扇区物理位置事件计数
E7=固态硬盘剩余寿命
F1=全周期写入量(GB 数)
F2=全周期读取量(GB 数)

[SmartToshiba] ;Added 6.2.0
01=读取错误率
02=吞吐性能
03=启动时间
04=启动-停止次数
05=重新分配扇区计数
07=寻道错误率
08=寻道时间性能
09=通电小时数
0A=启动重试次数
0B=重新校准重试次数
0C=启动-关闭循环次数
A7=固态硬盘保护模式
A8=SATA 物理层错误计数
A9=坏块数总计
AD=擦除计数
C0=意外断电计数
C2=温度
C4=重新分配扇区物理位置事件计数(与坏块有关)
C5=当前等待中扇区数(状态存疑/不稳定-等待后续判断)
C6=无法修正的扇区总数
F1=主机写入量总计
F2=主机读取量总计

[SmartSanDiskGb] ;Added 6.2.0
05=重新分配块计数
09=通电时间
0C=启动-关闭循环次数
A6=最小写入/擦除循环数
A7=裸片中最大坏块数
A8=最大擦除循环
A9=坏块总计
AB=编程失败计数
AC=擦除失败计数
AD=平均擦除循环
AE=意外断电计数
BB=报告的无法校正错误
C2=温度
D4=SATA 物理层错误计数
E6=编程/擦除(P/E)总计 (百分比)
E8=剩余备用块
E9=对 NAND 写入量总计(GB 数)
F1=写入量总计(GB 数)
F2=读取量总计(GB 数)

[SmartKingston] ;Added 6.6.0
01=Read Error Rate
02=Throughput Performance
03=Spin Up Time
05=Reallocated Sectors Count
07=Seek Error Rate
08=Seek Time Performance
09=Power-On Hours
0A=Spin Retry Count
0C=Power Cycle Count
A8=SATA PHY Error Count
AA=Bad Block Count
AD=Erase count
AF=Bad Cluster Table Count
BB=Uncorrectable Errors
C0=Unsafe Shutdown Count
C2=Temperature
C4=Later Bad Block Count
C5=Current Pending Sector Count
C7=CRC Error Count
DA=CRC Error Count
E7=SSD Life Left
E9=Lifetime Writes to Flash
F0=Write Head
F1=Host Writes
F2=Host Reads
F4=Average Erase Count
F5=Max Erase Count
F6=Total Erase Count

[SmartNVMe] ;Added 6.7.0
01=Critical Warning
02=Composite Temperature
03=Available Spare
04=Available Spare Threshold
05=Percentage Used
06=Data Units Read
07=Data Units Written
08=Host Read Commands
09=Host Write Commands
0A=Controller Busy Time
0B=Power Cycles
0C=Power On Hours
0D=Unsafe Shutdowns
0E=Media and Data Integrity Errors
0F=Number of Error Information Log Entries

[SmartRealtek] ;Added by Realtek
01=Raw data error rate
05=Reallocated sector count
09=Power on hour count
0C=Power cycle count
A1=GDN
A2=Total erase count
A3=Max PE cycle
A4=Average erase count
A5=Initial bad block count
A6=Total bad block count
A7=SSD protect mode
A8=SATA Phy error count
A9=Health
AB=Program fail count
AC=Erase fail count
AE=Unexpected power loss count
AF=ECC fail count
B5=Unaligned access count
BB=Reported uncorrectable error
C2=Enclosure temperature
C3=Cumulative corrected ecc
C4=Reallocation event count
C7=Ultra DMA CRC error count
CE=Min. erase count
CF=Max erase count
E7=Lifetime left
E8=Available reserved space
F1=Write life time
F2=Read life time
F9=Total GB written to NAND (TLC)
FA=Total GB written to NAND (SLC)

[SmartSKhynix] ; Add 2019-05-14 (ex. SC308)
01=Read Error Rate
05=Re-Assigned Sector Count
09=Power-On Hours
0C=Power Cycle Count
64=Total Erase Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AE=Unexpected Powwer Loss Count
AF=Program Fail Count(Worst Case)
B0=Erase Fail Count(Worst Case)
B1=Wear Leveling Count
B2=Used Reseved Block Count(Worst Case)
B3=Used Reseved Block Count(SSD Total)
B4=UnUsed Reseved Block Count(SSD Total)
B5=Program Fail Count(SSD Total)
B6=Erase Fail Count(SSD Total)
B7=SATA Downshift　Count
BB=Uncorrectable Error Count
BC=Command Timeout Count
BF=Op Shock Event Count
C2=Temperature
C3=ECC Rate
C7=CRC Error Count
C9=Uncorrectable Soft Read Error Rate
CC=Soft ECC Correction Rate
E7=SSD Life Left
EA=NAND Written
F1=Total LBA Written
F2=Total LBA Read
FA=Total Number of NAND Read Retries