[Information]
; (Latest Translator, First Translator, Second Translator ...)
TRANSLATOR=Teijo alias teijo@luukku.com
VERSION=8.4.0

[Language]
LANGUAGE=Suomi
CHARACTER_CODE=Unicode (UTF-16, LE, w/ BOM)
LOCALE_ID=0x040B,

[Url]
WIKIPEDIA_SMART=https://fi.wikipedia.org/wiki/Kiintolevy 
WIKIPEDIA_SMART2=http://ftfm.apz.fi/art/3/

[Menu]
FILE=&Tiedosto
CUSTOMIZE=&Mukauta
EXIT=&Lopeta
EDIT=&Muokkaa
COPY=&Kopioi
FUNCTION=To&iminto
HIDE_SMART_INFO=Piilota S.&M.A.R.T. -tiedot
HIDE_SERIAL_NUMBER=Piilota &sarjanumero
SHOW_DRIVE_LETTER=Näytä &asematunnus
ADVANCED_DISK_SEARCH=&Tarkennettu kiintolevyjen etsintä
EVENT_LOG=&Tapahtumaloki
AAM_APM_CONTROL=&Suorituskyvyn säätö (AAM/APM)
AUTO_AAM_APM_ADAPTION=Suorituskyvyn &automaattinen säätö (AAM/APM)
RESIDENT=Näytä &tehtäväpalkissa
STARTUP=Käynnistä &Windowsin käynnistyksen yhteydessä
OPEN_DISK_MANAGEMENT=Avaa Windowsin le&vynhallinta
OPEN_DEVICE_MANAGER=Avaa Windowsin laite&hallinta
ADVANCED_FEATURE=&Lisätoiminnot
REFRESH=&Päivitä
RESCAN=Etsi &uusia kiintolevyjä
DISABLE=&Ei käytössä
AUTO_REFRESH=&Automaattinen päivitys
AUTO_REFRESH_TARGET=P&äivityksen kohteet
AUTO_REFRESH_TARGET_ALL_DISK=&Valitse kaikki
AUTO_REFRESH_UNTARGET_ALL_DISK=&Poista valinnat
WAIT_TIME_AT_STARTUP=Kä&ynnistysviive
GRAPH=&Kuvaajat
THEME=T&eema
DISK=&Kiintolevy
HELP=&Ohje
HELP_WEB=&Ohje [Web]
HELP_ABOUT=&Tietoja ohjelmasta
HELP_ABOUT_SMART=Lisätietoja &S.M.A.R.T.:sta (Wikipedia) [Web]
LANGUAGE=&Kieli-
ITEM=&Aihe
TEMPERATURE_TYPE=&Lämpötilayksikkö
CELSIUS=&Celsius (°C)
FAHRENHEIT=&Fahrenheit (°F)
HEALTH_STATUS_SETTING=&Kunnonvalvonnan asetukset

;Graph
OPTION=&Asetukset
LEGEND_POSITION=&Selitteiden sijainti
NORTH_WEST=&Ylävasen
NORTH_EAST=Yläoikea
SOUTH_WEST=Alavasen
SOUTH_EAST=Alavasen
MAX_PLOT_POINT=&Maksimi piirtomäärä
TIME_FORMAT=&Ajan esitystapa
PAINT_WEEKEND=&Korosta viikonloput
ALL=&Kaikki

COPY_OPTION=Kopiointiasetukset
RESIDENT_STYLE=Tehtäväpalkista pienennettäessä
MINIMIZE=Pienennetään
HIDE=Piilotetaan
ZOOM=&Suurennus
AUTO=&Autom.
ATTRIBUTE=&Määrite
ASCII_VIEW=Tekstinäkymä
AUTO_DTECTION=A&utomaattitunnistus
SECOND=sek.
MINUTE=min.
HOUR=tuntia
WORKAROUND=&Virheenkorjaustila
ALERT_MAIL=&Hälytysviesti
MAIL_SETTINGS=&Viestiasetukset
SMART_IN_ENGLISH=S.M.A.R.T. -tiedot englanniksi
FONT_SETTING=Fontti
ALERT_FEATURES=&Hälytystoiminnot
ALARM_HISTORY=Hälytyshistoria
ALERT_SOUND=Hälytysääni
SOUND_SETTINGS=Ääniasetukset
GADGET_SUPPORT=Pienoisohjelmatuki
INSTALL_GADGET=Asenna pienoisohjelma
ENABLE_AUTO=Käytössä (Automaattinen)
ENABLE_ALL=Käytössä (Kaikki levyt)
ENABLE_RAID=Käytössä (Vain RAID-levyt)

;6.0.0
HIDE_NO_SMART_DISK=&Piilota muut kuin S.M.A.R.T. kiintolevyt
GREEN_MODE=&Vihreä tila

;8.6.0
SAVE_TEXT=Save (&text)
SAVE_IMAGE=&Save (image)

[TrayMenu]
EXIT=Lopeta
REFRESH=Päivitä
RESCAN=Etsi uusia kiintolevyjä
ENABLE=Käytössä
DISABLE=Ei käytössä
ENABLE_ALL=Kaikki kiintolevyt
DISABLE_ALL=Ei yhtään kiintolevyä
AUTO_REFRESH=Automaattinen päivitys
AUTO_REFRESH_01_MIN=1 min.
AUTO_REFRESH_03_MIN=3 min.
AUTO_REFRESH_05_MIN=5 min.
AUTO_REFRESH_10_MIN=10 min.
AUTO_REFRESH_30_MIN=30 min.
AUTO_REFRESH_60_MIN=60 min.
AUTO_REFRESH_TARGET=Päivitä tilatietoja
AUTO_REFRESH_TARGET_ALL_DISK=Päivitä kaikkien tilatietoja
AUTO_REFRESH_UNTARGET_ALL_DISK=Älä päivitä yhdenkään tilatietoja
ALARM_SETTING_TEMPERATURE=Lämpötilavalvonta
ALARM_SETTING_HEALTH_STATUS=Kunnon valvonta
SHOW_MAIN_WINDOW=Avaa suurennettuna
SHOW_TEMPERATURE_ICON=Näytä lämpötila
SHOW_ALL_TEMPERATURE_ICON=Näytä kaikkien lämpötilat
HIDE_ALL_TEMPERATURE_ICON=Piilota kaikkien lämpötilat
COLLECTIVE_SETTING=Ryhmäasetukset
GRAPH=Kuvaajat
SHOW_TEMPERATURE_ICON_ONLY=Näytä vain lämpötilakuvake

[DiskStatus]
GOOD=Hyvä
CAUTION=Varoitus
BAD=Huono
UNKNOWN=Tuntematon
DISK=Levy

[Dialog]
LIST_ID=ID
LIST_CURRENT=Nykyinen
LIST_WORST=Huonoin
LIST_THRESHOLD=Kynnys
LIST_RAW_VALUES=Luettu tieto
;LIST_DESCRIPTION=Kuvaus
LIST_ATTRIBUTE_NAME=Määrite

FIRMWARE=Laitteistoversio:
SERIAL_NUMBER=Sarjanumero:
INTERFACE=Liityntä:
STANDARD=Standardi:
TRANSFER_MODE=Siirtomoodi:
BUFFER_SIZE=Puskuri:
NV_CACHE_SIZE=NV välimuisti:
ROTATION_RATE=Pyöritysnopeus:
TEMPERATURE=Lämpötila:
POWER_ON_HOURS=Käyttöaika:
POWER_ON_COUNT=Käynnistyksiä:
DRIVE_LETTER=Asematunnukset:
FEATURE=Tuetut ominaisuudet:
HEALTH_STATUS=Kunto:

UNKNOWN=Tuntematon
POWER_ON_COUNT_UNIT=kertaa
POWER_ON_HOURS_UNIT=tuntia
POWER_ON_DAYS_UNIT=vrk
POWER_ON_YEARS_UNIT=vuotta

TOTAL_HOST_WRITES=Isäntäkirjoituskertoja
TOTAL_HOST_READS=Isäntälukukertoja
TOTAL_NAND_WRITES=NAND kirjoituskertoja

WEAR_LEVELING_COUNT=Kuluneisuusaste

CURRENT_MODE_SUPPORTED_MODE=Nykyinen tila | Tuettu tila
MAJOR_VERSION_MINOR_VERSION=Pääversio | Aliversio

;8.5.0
FONT_FACE=Font Face
FONT_SCALE=Font Scale (%)
DEFAULT=Default

;8.9.0
ENABLED=Enabled
DISABLED=Disabled

[Message]
DETECT_UNIT_POWER_ON_HOURS=Käyttöaikatietoja noudetaan (kestää noin 2 min.)
DETECT_DISK=Tunnistetaan kiintolevyä
PLEASE_ENABLE_WMI=Käynnistä Windows Management Instrumentation (WMI)
PLEASE_RESTART_THIS_APPLICATION=Käynnistä ohjelma uudestaan jotta tehdyt muutokset astuvat voimaan
DISK_NOT_FOUND=Kiintolevyä ei löydy

[Alarm]
ALARM_TEMPERATURE=Lämpötilahälytys
ALARM_HEALTH_STATUS=Kuntohälytys
DEGRADATION=Heikentyminen
RECOVERY=Korjautuminen
INFO_HEALTH_STATUS=Kuntotietoja

[Graph]
PLEASE_SELECT_ITEM=Valitse kohde
ACTUAL_VALUE=Luettu tieto
NORMALIZED_VALUE=Arvo
ALL_ON=Näytä kaikki
ALL_OFF=Piilota kaikki
RESET=Tyhjennä

[Customize]
LINE_COLOR=Viivat
BACKGROUND_IMAGE=Taustakuvio
SUPPORTED_IMAGE_FORMAT=Kaikki tuetut 
ALL_FILES=Kaikki tiedostot
SUPPORTED_SOUND_FORMAT=Tuetut äänimuodot

[AamApm]
AAM_LOW=<- Hiljainen (80h)
AAM_HIGH=Hyvä suorituskyky (FEh) ->
AAM_RECOMMEND=Suositusarvo
APM_LOW=<- Pieni tehonkulutus (01h)
APM_HIGH=Hyvä suorituskyky (FEh) ->
AUTOMATIC_ACOUSTIC_MANAGEMENT=Äänitason hallinta (AAM)
ADVANCED_POWER_MANAGEMENT=Automaattinen virranhallinta (APM)

[WindowTitle]
ABOUT=Tietoja ohjelmasta
GRAPH=Kuvaajat
CUSTOMIZE=Mukauta
VERSION_INFORMATION=Versiotietoja
AAM_APM_CONTROL=AAM/APM -säädöt
HEALTH_STATUS_SETTING=Kunnonvalvonnan asetukset
ALARM_HISTORY=Hälytyshistoria
SOUND_SETTINGS=Hälytysääni
FONT_SETTING=Fontti

[HealthStatus]
THRESHOLD_OF_CAUTION=Hälytysraja
APPLY=Käytä
DEFAULT=Oletus

[Smart]
UNKNOWN=Tuntematon
VENDOR_SPECIFIC=Valmistajakohtainen
01=Lukuvirhetiheys
02=Läpimenon suorityskyky
03=Käynnistymisaika
04=Käynnistys/pysäytyskertoja
05=Uudelleensijoitettuja sektoreita
06=Lukukanavan marginaali
07=Hakuvirhetiheys
08=Hakujen suorituskyky
09=Käyttöaika
0A=Pyörityksen uudelleenyritykset
0B=Uudelleenkalibrointiyritykset
0C=Jännitteenkytkentäkertoja
0D=Korjaamattomien lukuvirheiden tiheys
B8=Päästä-päähän virheitä
BB=Korjauskelvottomia virheitä
BC=Myöhästyneitä komentoja
BD=Kirjoituskertoja suurella etäisyydellä
BE=Ympäristön lämpötila
BF=Kiihtyvyysvirhetiheys
C0=Sammutuksen peruutuksia
C1=Hakupään liikkeellelähtöjä
C2=Lämpötila
C3=Laitteistotasolla korjattuja pariteettivirheitä
C4=Sektoreiden uudelleensijoituskertoja
C5=Uudelleensijoitusta odottavia sektoreita
C6=Korjauskelvottomia sektoreita
C7=UDMA-tarkistusvirheitä
C8=Kirjoitusvirhetiheys
C9=Ohjelmistolukuvirheiden tiheys
CA=Osoitteen merkkivirhe
CB=Loppumisten peruutuskertoja
CC=Ohjelmistokorjattuja pariteettivirheitä
CD=Lämpötilojen ankaruus
CE=Siirtokorkeus
CF=Suurivirtaisia pyörityksiä
D0=Pyörityssurina
D1=Taustahakujen suorituskyky
D3=Tärinää kirjoitettaessa
D4=Iskuja kirjoitettaessa
DC=Levysiirtymä
DD=Kiihtyvyysvirhetiheys
DE=Lukupään käyttöaika
DF=Lukupään muutoksia
E0=Mekaaninen liikevastus
E1=Lukupään käyttökertoja
E2=Liikkeelläoloaika
E3=Nopeusvirheiden korjauksia
E4=Sammutuksen peruutuksia
E6=GMR-Lukupään amplitudi
E7=Lämpötila
F0=Lukupään siirtymisaika
FA=Lukuvirheiden korjaustiheys
FE=Vapaan pudotuksen suojauksia
F1=LBA kirjoituskertoja
F2=LBA lukukertoja

[SmartSsd]
01=Lukuvirhetiheys
02=Läpimenon suorityskyky
03=Käynnistymisaika
04=Käynnistys/pysäytyskertoja
05=Uudelleensijoitettuja sektoreita
06=Lukukanavan marginaali
07=Hakuvirhetiheys
08=Hakujen suorituskyky
09=Käyttöaika
0A=Pyörityksen uudelleenyritykset
0B=Uudelleenkalibrointiyritykset
0C=Jännitteenkytkentäkertoja
0D=Korjaamattomien lukuvirheiden tiheys
C0=Vaarallisia sammutuksia
C2=Lämpötila
C4=Sektoreiden uudelleensijoituskertoja
C5=Uudelleensijoitusta odottavia sektoreita
C6=Korjauskelvottomia sektoreita
; CrystalDiskInfo assign
FF=Jäljellä oleva elinaika
F1=Laiteisännän kirjoituskertoja
F2=Laiteisännän lukukertoja

[SmartMtron]
BB=Täydellisiä tyhjennyskertoja

[SmartIndlinx]
01=Lukuvirhetiheys
09=Käyttöaika
0C=Jännitteenkytkentäkertoja
B8=Alkuperäinen viallisten lohkojen määrä
C3=Ohjelmointivirheellisten lohkojen määrä
C4=Tyhjennysvirheellisten lohkojen määrä
C5=Lukuvirheellisten lohkojen määrä
C6=Sektoreiden lukukertoja
C7=Sektoreiden kirjoituskertoja
C8=Lukukomentojen kokonaismäärä
C9=Kirjoituskomentojen kokonaismäärä
CA=Flash-muistin virheellisten tavujen kokonaismäärä
CB=Korjaavalla bitillä varustettujen lukusektoreiden kokonaismäärä
CC=Virheellinen lohko täynnä -lippu
CD=Tyhjennyskertojen enimmäismäärän seuranta
CE=Tyhjennyskertoja vähintään
CF=Tyhjennyskertoja enintään
D0=Tyhjennyskertoja keskimäärin
D1=Jäljellä oleva elinaika

[SmartJMicron60x]
09=Käyttöaika
0C=Jännitteenkytkentäkertoja
C2=Lämpötila
E5=Järjestelmän pysäytystunnus / Flash ID
E8=Laitteistoversiotietoja (Firmware)
E9=ECC-virhetietue
EA=Keskimääräisten tyhjennyskertojen suhde enimmäisarvoon
EB=Kunnollisten lohkojen osuus

[SmartIntel]
03=Käynnistymisaika
04=Käynnistys/pysäytyskertoja
05=Uudelleensijoitettuja lohkoja
09=Käyttöaika
0C=Jännitteenkytkentäkertoja
C0=Vaarallisia sammutuksia
E1=Isäntäkirjoituksia
E8=Käytettävissäoleva varattu tila
E9=Kuluneisuusilmaisin
B8=Päästä-päähän virheitä
AA=Käytettävissäoleva varattu tila
AB=Kirjoitusvirheitä
AC=Tyhjennysvirheitä
BB=Korjauskelvottomia virheitä
AE=Odottamattomia jännitekatkoja
E2=Ajastettu kuorman kuluneisuus
E3=Ajastettu kuorman luku/kirjoitussuhde
E4=Ajastettu kuormanajastus
F1=LBA kirjoituskertoja
F2=LBA lukukertoja
F9=NAND kirjoituskertoja
B7=SATA-liitännän nopeudenvaihtoja
BE=Lämpötila
C7=Tarkistussummavirheitä
AF=Jännittenkatkaisun suojaamisvirheitä
C2=Lämpötila
C5=Odottavia sektoreita

;Added 6.6.0
EA=Lämpötyhjäkäynnin tila

[SmartSamsung] 
05=Uudelleensijoitettuja sektoreita
09=Käyttöaika
0C=Jännitteenkytkentäkertoja
AF=Epäonnistuneita ohjelmointikertoja (Piiri)
B0=Epäonnistuneita tyhjennyskertoja (Piiri)
B1=Kuluneisuusaste
B2=Varattuja lohkoja käytetty (Piiri)
B3=Varattuja lohkoja käytetty 
B4=Käyttämättömiä varattuja lohkoja 
B5=Epäonnistuneita ohjelmointikertoja 
B6=Epäonnistuneita tyhjennyskertoja 
B7=Ajonaikaisia virheellisiä lohkoja 
BB=Korjauskelvottomia virheitä
BE=Ympäristön lämpötila
C2=Lämpötila
C3=ECC-virhesuhde
C6=Korjauskelvottomia virheitä
C7=Tarkistussummavirheitä
C9=Varmennuspariston tila (SuperCap)
CA=SSD-tilailmaisin
EB=POR palautumiskertoja
F1=LBA kirjoituskertoja
F2=LBA lukukertoja
;Added 6.6
AA=Varalla olevia lohkoja
AB=Epäonnistuneita ohjelmointikertoja
AC=Epäonnistuneita tyhjennyskertoja
AD=Kuluneisuusaste
AE=Odottamattomia jännitekatkoja
B8=Virheentunnistus
E9=Normalisoitu kuluneisuusaste

[SmartSandForce]
01=Raaka lukuvirhetiheys
05=Käytöstäpoistettuja lohkoja
09=Käyttöaika
0C=Jännitteenkytkentäkertoja
0D=Ohjelmistolukuvirheiden tiheys
64=Tyhjennettyjä Gigatavuja
AA=Varattuja lohkoja
AB=Epäonnistuneita ohjelmointikertoja
AC=Epäonnistuneita tyhjennyskertoja
AE=Odottamattomia virtakatkoja
B1=Kuluneisuusaste
B5=Epäonnistuneita ohjelmointikertoja
B6=Epäonnistuneita tyhjennyskertoja
B8=Reportoidut I/O-virhekoodivirheet
BB=Korjauskelvottomia virheitä
C2=Lämpötila
C3=Lennossa korjauskelvottomia virheitä
C4=Sektoreiden uudelleensijoituskertoja
C6=Korjauskelvottomia sektoreita
C7=SATA Tarkistussummavirheitä
C9=Ohjelmistollisesti korjauskelvottomien lukuvirheiden tiheys
CC=Ohjelmistokorjattujen pariteettivirheiden tiheys
E6=Elinkaaren tila
E7=Jäljelläoleva elinaika
E8=Käytettävissäoleva varattu tila
EB=Varmennuspariston tila (SuperCap)
F1=Elinaika (Kirjoituskertoja)
F2=Elinaika (Lukukertoja)

[SmartJMicron61x]
01=Lukuvirhetiheys
02=Läpikulun suorityskyky
03=Käynnistymisaika
05=Uudelleensijoitettuja sektoreita
07=Hakuvirhetiheys
08=Hakujen suorituskyky
09=Käyttöaika
0A=Pyörityksen uudelleenyritykset
0C=Jännitteenkytkentäkertoja
A8=SATA PHY virheitä
AF=Virheellisiä klusteritaulukoita (ECC-virheitä)
C0=Vaarallisia sammutuksia
C2=Lämpötila
C5=Odottavia sektoreita
AA=Virheellisiä lohkoja
AD=Tyhjennyskertoja

[SmartMicron]
01=Raaka lukuvirhetiheys
05=Uudelleensijoitettuja sektoreita
09=Käyttöaika
0C=Jännitteenkytkentäkertoja
AB=Epäonnistuneita ohjelmointikertoja
AC=Epäonnistuneita tyhjennyskertoja
AE=Odottamattomia jännitekatkoja
B7=SATA-liitännän nopeudenvaihtoja
B8=Virheiden korjauksia
BB=Korjauskelvottomia virheitä
BD=Valmistusvirheellisiä lohkoja
C2=Lämpötila
C3=Korjattuja pariteettivirheitä
C4=Sektoreiden uudelleensijoituskertoja
C5=Odottavia sektoreita
C6=Korjauskelvottomia sektoreita
C7=UDMA tarkistussummavirhesuhde
CE=Kirjoitusvirhesuhde
0D=Ohjelmistolukuvirheiden tiheys
AA=Varattuja lohkoja
AD=Lohkojen tyhjennyskertoja keskimäärin
B5=Ohjelmistollisia sivunkohdistuksia
BC=Myöhästyneitä komentoja
CA=Suhteellinen elinaika
CE=Kirjoitusvirhesuhde
D2=Onnistuneita RAIN-korjauksia
EA=Luettuja tavuja
F2=Kirjoitussuojauksen edistyminen
F3=ECC-bitteja korjattu
F4=ECC-kynnystapahtumia yhteensä
F5=NAND-ohjelmointisivuja yhteensä
F6=Sektoreiden isäntäkirjoituskertoja
F7=Isäntäohjelman sivuja
F8=Taustaohjelmien sivuja

[SmartMicronMU02] ;Updated 6.6.0
; RAIN = Redundant Array of Independent NAND
01=Lukuvirhetiheys
05=Uudelleensijoitettuja sektoreita
09=Käyttöaika
0C=Jännitteenkytkentäkertoja
0D=Ohjelmistolukuvirheiden tiheys
0E=Laitekapasiteetti (NAND)
0F=Käytetettävissä
10=Varalohkoja käytettävissä
11=Käyttämättömiä varalohkoja 
64=Tyhjennyskertoja
AA=Varattuja lohkoja
AB=Epäonnistuneita ohjelmointikertoja
AC=Epäonnistuneita tyhjennyskertoja
AD=Lohkojen tyhjennyskertoja keskimäärin
AE=Odottamattomia jännitekatkoja
B4=Käyttämättömiä varattuja lohkoja
B7=SATA-liitännän nopeudenvaihtoja
B8=Virheiden korjauksia
BB=Korjauskelvottomia virheitä
BC=Myöhästyneitä komentoja
BD=Valmistusvirheellisiä lohkoja
C2=Lämpötila
C3=Korjattuja pariteettivirheitä
C4=Sektoreiden uudelleensijoituskertoja
C5=Odottavia sektoreita
C6=Korjauskelvottomia sektoreita
C7=UDMA tarkistussummavirhesuhde
CA=Suhteellinen elinaika
CE=Kirjoitusvirhesuhde
D2=Onnistuneita RAIN-korjauksia
EA=Luettuja tavuja kaikkiaan
F3=ECC-bittejä korjattu
F4=ECC-kynnystapahtumia yhteensä
F5=NAND-ohjelmointisivuja yhteensä
F6=Sektoreiden isäntäkirjoituskertoja
F7=Isäntäohjelman sivuja
F8=Taustaohjelmien sivuja

; Updated 6.6.0
A0=Korjauskelvottomia sektoreita
A1=Varalla olevia lohkoja
A3=Valmistusvirheellisiä lohkoja
94=SLC-tyhjennyksiä yhteensä
95=SLC-tyhjennyksiä enintään
96=SLC-tyhjennyksiä vähintään
97=SLC-tyhjennyksiä keskimäärin
A4=TLC-tyhjennyksiä yhteensä
A5=TLC-tyhjennyksiä enintään
A6=TLC-tyhjennyksiä vähintään
A7=TLC-tyhjennyksiä keskimäärin
A9=Suhteellinen elinaika
B5=Epäonnistuneita ohjelmointikertoja
B6=Epäonnistuneita tyhjennyskertoja 
C0=Sammutuksen peruutuksia
E8=Käytettävissäoleva varattu tila
F1=LBA kirjoituskertoja
F2=LBA lukukertoja
F5=TLC kirjoituskertoja
F6=SLC kirjoituskertoja
F7=RAID-korjauksia

[SmartMicron] 
; RAIN = Redundant Array of Independent NAND
01=Raaka lukuvirhetiheys
05=Uudelleensijoitettuja sektoreita
09=Käyttöaika
0C=Jännitteenkytkentäkertoja
AB=Epäonnistuneita ohjelmointikertoja
AC=Epäonnistuneita tyhjennyskertoja
AE=Odottamattomia jännitekatkoja
B7=SATA-liitännän nopeudenvaihtoja
B8=Virheiden korjauksia
BB=Korjauskelvottomia virheitä
BD=Valmistusvirheellisiä lohkoja
C2=Kotelon lämpötila
C3=Korjattuja pariteettivirheitä
C4=Sektoreiden uudelleensijoituskertoja
C5=Odottavia sektoreita
C6=Korjauskelvottomia virheitä
C7=UDMA-tarkistussummavirhesuhde
CE=Kirjoitusvirhesuhde
0D=Ohjelmistolukuvirheiden tiheys
AA=Varattuja lohkoja
AD=Lohkojen tyhjennyskertoja keskimäärin
BC=Myöhästyneitä komentoja
CA=Suhteellinen elinaika
0E=Laitekapasiteetti (NAND)
0F=Käytetettävissä
10=Varalohkoja käytettävissä
11=Käyttämättömiä varalohkoja 
64=Tyhjennyskertoja
B4=Käyttämättömiä varattuja lohkoja
B5=Virheellisiä käyttöyrityksiä
D2=Onnistuneita RAIN-korjauksia
EA=Luettuja tavuja kaikkiaan
F2=Kirjoitussuojauksen edistyminen
F3=ECC-bittejä korjattu
F4=ECC-kynnystapahtumia yhteensä
F5=NAND-ohjelmointisivuja yhteensä
F6=Sektoreiden isäntäkirjoituskertoja
F7=Isäntäohjelman sivuja
F8=FTL-ohjelmasivuja

[SmartOcz]
01=Raaka lukuvirhetiheys
03=Käynnistymisaika
04=Käynnistys/pysäytyskertoja
05=Uudelleensijoitettuja sektoreita
09=Käyttöaika
0C=Jännitteenkytkentäkertoja
E8=Käytettävissäolevia kirjoitussektoreita
E9=Elinaika

; Added 6.6.0
64=Tyhjennettyjä lohkoja
A7=SSD-suojaustila
A8=ATA PHY-virheitä
A9=Virheellisiä lohkoja
AD=Tyhjennyskertoja
B8=Valmistusvirheellisiä lohkoja
C0=Odottamattomia jännitekatkoja
CA=Korjattuja tavuja
CD=PE-kertojen sallittu enimmäismäärä
CE=Tyhjennysten minimimäärä
CF=Tyhjennysten maksimimäärä
D3=Korjauskelvottomia SATA-virheitä
D4=NAND-sivuja luettu uudelleenyrityksessä
D5=Yksinkertaisia luennan uudelleenyrityksiä
D6=Mukautuvia luennan uudelleenyrityksiä
DD=Korjaamattomia sisäisiä tiedonsiirtovirheitä
DE=RAID-korjauksia
E6=Jännitteenkatkaisun suojauksia
FB=NAND-lukukertoja

;Updated 6.7.0
F1=Laiteisännän kirjoituskertoja
F2=Laiteisännän lukukertoja

[SmartPlextor]
01=Lukuvirhetiheys
05=Uudelleensijoitettuja sektoreita
09=Käyttöaika
0C=Jännitteenkytkentäkertoja
C0=Vaarallisia sammutuksia
C4=Sektoreiden uudelleensijoituskertoja
C6=Korjauskelvottomia virheitä
AA=Lisääntyneitä virheellisiä lohkoja
AB=Epäonnistuneita ohjelmointikertoja
AC=Epäonnistuneita tyhjennyskertoja
AD=Lohkojen tyhjennyskertoja keskimäärin
AE=Odottamattomia virtakatkoja
AF=Epäonnistuneita ohjelmointikertoja (Pahimmillaan)
B0=Epäonnistuneita tyhjennyskertoja (Pahimmillaan)
B1=Kuluneisuusaste
B2=Varattuja lohkoja käytetty
B3=Varattuja lohkoja käytetty
B4=Käyttämättömiä varattuja lohkoja 
B7=SATA-liitännän nopeudenvaihtoja
B8=Korjattuja päästä-päähän -virheitä
BC=Myöhästyneitä komentoja
B5=Epäonnistuneita ohjelmointikertoja 
B6=Epäonnistuneita tyhjennyskertoja
BB=Korjauskelvottomia virheitä
C3=ECC-suhde
C7=Tarkistussummavirheitä
E8=Käytettävissäoleva varattu tila
E9=NAND kirjoitettu tietomäärä (Gt)
F1=Laiteisännän kirjoituskertoja
F2=Laiteisännän lukukertoja

[SmartSanDisk]
05=Käytöstäpoistettuja lohkoja
09=Käyttöaika
0C=Jännitteenkytkentäkertoja
AA=Varalla olevia lohkoja
AB=Epäonnistuneita ohjelmointikertoja
AC=Epäonnistuneita tyhjennyskertoja
AE=Odottamattomia jännitekatkoja
BB=Korjauskelvottomia virheitä
E8=Jäljelläoleva elinaika
F1=Laiteisännän kirjoituskertoja
F2=Laiteisännän lukukertoja

[SmartOczVector]
05=Suorituksenaikaisia virheellisiä lohkoja
09=Käyttöaika
0C=Jännitteenkytkentäkertoja
AB=Käytettävissäolevia ylimääräsiä lohkoja
AE=Odottamattomia jännitekatkoja
BB=Korjauskelvottomia NAND-lukukertoja
C3=Epäonnistuneita ohjelmointikertoja
C4=Epäonnistuneita tyhjennyskertoja
C5=Epäonnistuneita lukukertoja
C6=Laiteisännän lukukertoja
C7=Laiteisännän kirjoituskertoja
D0=Tyhjennyskertoja keskimäärin
D2=SATA-tarkistussummavirheitä
E9=Jäljelläoleva elinaika
F9=Ohjelmointikertoja
F1=Laiteisännän kirjoituskertoja
F2=Laiteisännän lukukertoja

;Updated 6.6.0
64=Tyhjennettyjä lohkoja
B8=Valmistusvirheellisiä lohkoja
CA=Korjattuja lukubittejä
CD=Max Rated PE Count
CE=Tyhjennyskertoja vähintään
CF=Tyhjennyskertoja enintään
D4=Total Count NAND Pages Reads Requiring Read Retry
D5=Total Count of Simple Read Retry Attempts
D6=Total Count of Adaptive Read Retry Attempts
DD=Korjaamattomia sisäisiä tiedonsuojausvirheitä
DE=RAID-korjauksia
E0=Takuu voimassa
E1=DAS-Polariteetti
E2=Osittainen p-virhe
E6=Write Throttling Activation Flag
F9=NAND-ohjelmointisivuja yhteensä
FB=NAND-lukukertoja

[SmartCorsair]
01=Raaka lukuvirhetiheys
05=Käytöstäpoistettuja sektoreita
09=Käyttöaika
0C=Jännitteenkytkentäkertoja
AA=Varalla olevia lohkoja
AC=Epäonnistuneita tyhjennyskertoja
AE=Odottamattomia jännitekatkoja
B5=Epäonnistuneita ohjelmointikertoja 
BB=Korjauskelvottomia virheitä
C2=Lämpötila
C4=Sektoreiden uudelleensijoituskertoja
E7=Jäljelläoleva elinaika
F1=Elinaika (Kirjoituskertoja)
F2=Elinaika (Lukukertoja)

[SmartToshiba]
01=Raaka lukuvirhetiheys
02=Läpikulun suorityskyky
03=Käynnistymisaika
04=Käynnistys/pysäytyskertoja
05=Uudelleensijoitettuja sektoreita
07=Hakuvirhetiheys
08=Hakujen suorituskyky
09=Käyttöaika
0A=Pyörityksen uudelleenyritykset
0B=Uudelleenkalibrointiyritykset
0C=Jännitteenkytkentäkertoja
A7=SSD-suojaustila
A8=SATA PHY-virheitä
A9=Virheellisiä lohkoja
AD=Tyhjennyskertoja
C0=Odottamattomia jännitekatkoja
C2=Lämpötila
C4=Sektoreiden uudelleensijoituskertoja
C5=Odottavia sektoreita
C6=Korjauskelvottomia sektoreita
F1=Laiteisännän kirjoituskertoja
F2=Laiteisännän lukukertoja

[SmartSanDiskGb] 
05=Uudelleensijoitettuja sektoreita
09=Käyttöaika
0C=Jännitteenkytkentäkertoja
A6=Kirjoitus/tyhjennyskertoja vähintään
A7=Virheellistejen lohkojen enimmäismäärä
A8=Tyhjennyskertoja enintään
A9=Virheellisiä lohkoja
AB=Epäonnistuneita ohjelmointikertoja
AC=Epäonnistuneita tyhjennyskertoja
AD=Tyhjennyskertoja keskimäärin
AE=Odottamattomia jännitekatkoja
BB=Korjauskelvottomia virheitä
C2=Lämpötila
D4=SATA PHY-virheitä
E6=Ohjelmointi/tyhjennyssuhde
E8=Käytettävissäoleva varattu tila
E9=NAND kirjoitettu tietomäärä (Gt)
F1=Kirjoitettu tietomäärä (Gt)
F2=Luettu tietomäärä (Gt)

[SmartKingston] ;Added 6.6.0
01=Lukuvirhetiheys
02=Läpimenon suorityskyky
03=Käynnistymisaika
05=Uudelleensijoitettuja sektoreita
07=Hakuvirhetiheys
08=Hakujen suorituskyky
09=Käyttöaika
0A=Pyörityksen uudelleenyritykset
0C=Jännitteenkytkentäkertoja
A8=ATA PHY -virheitä
AA=Virheellisiä lohkoja
AD=Tyhjennyskertoja
AF=Virheellisiä klusteritaulukoita
BB=Korjauskelvottomia virheitä
C0=Vaarallisia sammutuksia
C2=Lämpötila
C4=Later Bad Block Count
C5=Odottavia sektoreita
C7=CRC Error Count
DA=CRC Error Count
E7=Jäljelläoleva elinaika
E9=Lifetime Writes to Flash
F0=Write Head
F1=Laiteisännän kirjoituskertoja
F2=Laiteisännän lukukertoja
F4=Tyhjennyskertoja keskimäärin
F5=Tyhjennyskertoja enimmillään
F6=Tyhjennyskertoja kaikkiaan

[SmartNVMe] ;Added 6.7.0
01=Kriittinen varoitus
02=Lämpötila
03=Käytettävissäoleva varattu tila
04=Käytettävissäolevan varatun tilan kynnysarvo
05=Käyttöaste
06=Luettuja tietoyksiköitä
07=Kirjoitettuja tietoyksiköitä
08=Isäntälukukomentoja
09=Isäntäkirjoituskomentoja
0A=Ohjaimen ruuhka-aika
0B=Jännitteenkytkentäkertoja
0C=Käyttöaika
0D=Vaarallisia sammutuksia
0E=Media- ja tiedoneheysvirheitä
0F=Merkintöjä virhelokissa

[SmartRealtek] ;Added by Realtek
01=Raaka tietovirhetiheys
05=Uudelleensijoitettuja sektoreita
09=Käyttöaika
0C=Jännitteenkytkentäkertoja
A1=GDN
A2=Tyhjennyskertoja
A3=PE -kierrätyksiä enintään
A4=Tyhjennyskertoja keskimäärin
A5=Valmistusvirheellisiä lohkoja
A6=Virheellisiä lohkoja
A7=SSD-suojaustila
A8=ATA PHY-virheitä
A9=Kunto
AB=Epäonnistuneita ohjelmointikertoja
AC=Epäonnistuneita tyhjennyskertoja
AE=Odottamattomia jännitekatkoja
AF=ECC-virheitä
B5=Kohdistusvirheitä
BB=Korjauskelvottomia virheitä
C2=Kotelon lämpötila
C3=Korjattuja pariteettivirheitä
C4=Uudelleensijoituskertoja
C7=UDMA CRC-virheitä
CE=Tyhjennyskertoja vähintään
CF=Tyhjennyskertoja enintään
E7=Jäljelläoleva elinaika
E8=Käytettävissäoleva varattu tila
F1=Elinaika (Kirjoituskertoja)
F2=Elinaika (Lukukertoja)
F9=Kirjoitettu tietomäärä (Gt)(TLC)
FA=Kirjoitettu tietomäärä (Gt)(SLC)

[SmartSKhynix] ; Add 2019-05-14 (ex. SC308)
01=Lukuvirhetiheys
05=Uudelleensijoitettuja sektoreita
09=Käyttöaika
0C=Jännitteenkytkentäkertoja
64=Tyhjennyskertoja
AB=Epäonnistuneita ohjelmointikertoja
AC=Epäonnistuneita tyhjennyskertoja
AE=Odottamattomia jännitekatkoja
AF=Epäonnistuneita ohjelmointikertoja(Pahimmillaan)
B0=Epäonnistuneita tyhjennyskertoja(Pahimmillaan)
B1=Kuluneisuusaste
B2=Varattuja lohkoja käytetty(Pahimmillaan)
B3=Varattuja lohkoja käytetty(SSD Yhteensä)
B4=Käyttämättömiä varattuja lohkoja (SSD Yhteensä)
B5=Epäonnistuneita ohjelmointikertoja (SSD Yhteensä)
B6=Epäonnistuneita tyhjennyskertoja (SSD Yhteensä)
B7=SATA-liitännän nopeudenvaihtoja
BB=Korjauskelvotttomia virheitä
BC=Myöhästyneitä komentoja
BF=Tärinätapahtumia
C2=Lämpötila
C3=ECC-suhde
C7=CRC-virheitä
C9=Ohjelmistollisesti korjauskelvottomien lukuvirheiden tiheys
CC=Ohjelmistokorjattujen pariteettivirheiden tiheys
E7=Jäljelläoleva elinaika
EA=NAND-lukukertoja
F1=LBA kirjoituskertoja
F2=LBA lukukertoja
FA=NAND-lukukertojen toistoja

; Updated 8.8.0
A8=Min. Erase Count
A9=Max. Erase Count
AA=Reserve Block Count
B8=End-to-End Error Detection Count
C4=Reallocation Event Count
C6=Uncorrectable Sector Count
D4=Phy Error Count
E9=SSD Life Left

[SmartKioxia]
09=Power-On Hours Count
0C=Device Power Cycle Count
A7=SSD Protect Mode
A8=SATA PHY Error Count
A9=Bad Block Count
AD=Erase Count (User Data)
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Temperature
F1=Host Writes

[SmartWdc]
01=Read Error Rate
05=Reassigned Block Count
09=Power On Hours
0C=Power Cycle Count
A5=Block Erase Count (SLC)
A6=Minimum P/E Cycles
A7=Maximum Bad Blocks per die
A8=Maximum P/E Cycles
A9=Total Bad Block
AA=Grown Bad Blocks
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Average P/E Cycles
AE=Unexpected Power Loss Count
B8=End-to-End Error Detection/Correction Count
BB=Reported Uncorrectable Errors
BC=Command Timeout Count
C2=Temperature
C7=CRC Error Count
D4=SATA PHY Error
E6=Media Wearout Indicator
E8=Available Reserve Space
E9=NAND GB Written
EA=NAND GB Written (SLC)
EE=Media Wearout Indicator (Cycles Remaining)
F1=Total GB Written
F2=Total GB Read
F4=Temperature Throttle Status
F9=NAND GB Written

[SmartKingstonSuv]
01=Read Error Rate
05=Reallocated Sector Count
09=Power On Hours
0C=Power Cycle Count
AA=Used Reserved Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AE=Unexpected Power Off Count
AF=Program Fail Count Worst Die
B0=Erase Fail Count Worst Die
B1=Wear Leveling Count
B2=Used Reserved Block Count worst Die
B4=Unused Reserved Block Count (SSD Total)
BB=Reported Uncorrectable Errors
C2=Temperature
C3=On-the-Fly ECC Error Count
C4=Reallocation Event Count
C5=Pending Sector Count
C7=UDMA CRC Error Count
C9=Uncorrectable Read Error Rate
CC=Soft ECC Correction Rate
E7=SSD Life Left
EA=Lifetime Nand Writes
F1=Lifetime Host Writes
F2=Lifetime Host Reads
FA=Total Number of NAND Read Retries

[SmartKingstonKC600]
01=Read Error Rate
05=Re-Allocated NAND Block Count
09=Power-On Hours
0C=Power Cycle Count
94=Reserved
95=Reserved
96=Reserved
97=SLC Average Erase Count
9F=DRAM 1 bit Error Count
A0=Reported UECC (UnCorrectable) Errors
A1=Available Reserved Space
A4=Reserved
A5=Reserved
A6=Reserved
A7=Average Erase Count
A8=Reserved
A9=Percentage Of Rated Lifetime Remaining
B1=Reserved
B5=Program Fail Count
B6=Erase Fail Count
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Device Temperature
C3=Hardware ECC Recovered
C4=Reallocation Event Count
C7=UDMA CRC Error Count
E7=Percentage of Rated Lifetime Remaining
E8=Unused Reserved Block Count
F1=Total LBAs Written
F2=Total LBAs Read
F5=Total Media Writes

[SmartKingstonDC500]
01=Host UNC Error Count
09=Power on Hours
0C=Power On / Off Cycle
A7=Protect mode
A8=SATA PHY Error Count
A9=Bad Block Rate
AA=Bad Block Information
AC=Erase Failure Count
AD=Erase Count
B5=Program Fail Count
B6=Erase Failure Count
BB=Host UNC Error Count
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Temperature
C4=Total Later Bad Block Count
C7=CRC Error Count
CF=Thermal Throttling Count
DA=CRC Error Count
E7=SSD Life Remaining
E8=Read Fail Count
E9=NAND Write
F1=Host Write
F2=Host Read
F4=Avg Erase Count
F5=Max Erase Count
F6=Total Erase Count

[SmartKingstonSA400]
01=Uncorrectable Errors
09=Power On Hours
0C=Power Cycles
94=Vendor Unique
95=Vendor Unique
A7=Vendor Unique
A8=SATA PHY Error Count
A9=Vendor Unique
AA=Bad Block Count
AC=Vendor Unique
AD=Erase Count
B5=Vendor Unique
B6=Vendor Unique
BB=Uncorrectable ECC Errors
C2=Temperature
C4=Reallocation Events
C7=SATA CRC Error
DA=CRC Error Count
E7=SSD Wear Indicator
E9=Lifetime Nand Writes
F1=Lifetime Writes from Host
F2=Lifetime Read from Host
F4=Average Erase Count
F5=Max Erase Count
F6=Total Erase Count

[SmartSsstc]
01=Raw Read Error Rate
05=Reallocated Block Count
09=Power On Hours
0C=Power Cycle Count
AA=Available Reserved Space
AB=Program Fail Count(Total)
AC=Erase Fail Count(Total)
AD=Average Program/Erase Count
AE=Unexpected Power Loss Count
AF=Program Fail count (Worst case)
B0=Erase Fail Count (Worst case)
B1=Wear Leveling Count
B2=Used Reserved Block Count (Worst case)
B3=Used Reserved Block Count (Total)
B4=Unused Reserved Block Count (Total)
B7=SATA Interface Down shift
B8=End-to-End Data Errors Count
BB=Uncorrectable Error Count
BC=Command Time out
C2=Drive Temperature
C3=ECC rate
C6=OffLine Uncorrectable Error Count
C7=SATA CRC Error Count
E5=Power Loss Protection Failure
E7=Percentage Lifetime Remaining
E8=Available Reserved Space 
E9=NAND GB Written
F1=Total Host Write
F2=Total Host Read 
F3=NAND GB Written

[SmartIntelDc]
01=Raw Read Error Count
05=Reallocated Flash Block Count
09=Power-On Hours Count
0C=Power Cycle Count
0E=Device Capacity
0F=User Capacity
10=Spare Blocks Available
11=Remaining Spare Available
AC=Total Block Erase Failure
AD=Per Block Max Erase Count
AE=Unexpected Power Loss Count
AF=Average Erase Count
B0=Power Loss Protection Error
B5=Total Block Program Failure
B8=End-to-End Error Detection Count
BB=Uncorrectable Error Count
C2=Temperature
C5=Pending Sector Count
C6=Offline Uncorrectable Error Count
C7=CRC Error Count
CA=Percentage of Drive Life Used
E2=Timed Workload - Media Wear
E3=Timed Workload - Host Read/Write Ratio
E4=Timed Workload Timer
EA=Total Host Bytes Read
EB=Total Host Bytes/Sectors Written
F1=Total Nand Bytes/Sectors Written

[SmartApacer]
09=Power on Hours
0C=Power Cycle Count
A3=Maximum Erase Count
A4=Average Erase Count
A6=Total Later Bad Block Count
A7=SSD Protect Mode
A8=SATA PHY Error Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AF=Bad Cluster Table Count
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Temperature
E7=Lifetime Left
F1=Total Sectors Write

[SmartSiliconMotion]
01=Read Error Rate
05=Reallocated Sectors Count
09=Power-On Hours
0C=Power Cycle Count
94=SLC Total Erase Count
95=SLC Maximum Erase Count
96=SLC Minimum Erase Count
97=SLC Average Erase Count
9F=DRAM 1 bit Error Count
A0=Uncorrectable sectors count when read/write
A1=Number of Valid Spare Blocks
A2=Number of Cache Data Block
A3=Number of Initial Invalid Blocks
A4=Total Erase Count
A5=Maximum Erase Count
A6=Minimum Erase Count
A7=Average Erase Count
A8=Max Erase Count of Spec
A9=Remain Life
AF=Program fail count in worst die
B0=Erase fail count in worst die
B1=Total Wear Level Count
B2=Runtime Invalid Block Count
B5=Total Program Fail Count
B6=Total Erase Fail Count
BB=Uncorrectable Error Count
C0=Power-Off Retract Count
C2=Temperature
C3=Hardware ECC Recovered
C4=Reallocation Event Count
C5=Current Pending Sector Count
C6=Uncorrectable Error Count Off-line
C7=Ultra DMA CRC Error Count
E8=Available Reserved Space
F1=Total LBA Written
F2=Total LBA Read
F5=Flash Write Sector Count

[SmartJMicron66x]
01=Read Error Rate
02=Throughput Performance
03=Spin-Up Time
05=Reallocated Sectors Count
07=Seek Error Rate
08=Seek Time Performance
09=Power-On Hours
0A=Spin Retry Count
0C=Power Cycle Count
A8=SATA PHY Error Count
AA=Bad Block Count
AD=Erase Count
AF=Bad Cluster Table Count
B4=Spare Block Count
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Temperature
C5=Current Pending Sector Count
E7=Drive Life
E9=Write Sector Count (NAND)
F0=Write Head
F1=Total LBA Written
F2=Total LBA Read

[SmartPhison]
01=Read Error Rate
09=Power on Hours
0C=Power Cycle Count
A8=SATA PHY Error Count
AA=Bad Block Count
AD=Erase Count
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Temperature
DA=Number of CRC Error
E7=SSD Life Left
F1=Host Writes

[SmartSeagate]
01=Read Error Rate
05=Retired Sectors Count
09=Power On Hours
0C=Power Cycle Count
10=Spare Blocks Available
11=Remaining Spare Blocks
A8=SATA PHY Error Count
AA=Bad Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Erase Count
AE=Unexpected Power Loss Count
B1=Wear Range Delta
B5=Program Fail Count
B6=Erase Fail Count
C0=Unexpected Power loss Count
C2=Temperature
C9=Soft Error Rate
CC=Soft ECC Correction Rate
DA=CRC Error Count
E7=SSD Life Left
E8=Read Failure Block Count
E9=NAND GiB Written
EA=Lifetime Writes To Flash
EB=NAND sectors Written
F1=Lifetime Writes From Host
F2=Lifetime Reads From Host
FA=Lifetime NAND Read Retries

[SmartSeagateIronWolf]
01=Raw Read Error Rate
05=Reallocated Sector Count
09=Power On Hours
0C=Power Cycle Count
64=Flash Gigabytes Erased
66=Lifetime PS4 Entry Count
67=Lifetime PS3 Entry Count
AA=Grown Bad Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Average Program/Erase Count
AE=Unexpected Power Loss Count
B1=Wear Range Delta
B7=SATA/PCIe Interface Downshift Count
BB=Uncorrectable ECC Count
C2=Temperature
C3=RAISE ECC Correctable Count
C6=Uncorrectable Read Error Count
C7=SATA R-Error (CRC) Error Count
E6=Drive Life Protection Status
E7=SSD Life Left
E8=Available Reserved Space
E9=Lifetime Writes to Flash
F1=Lifetime Writes From Host
F2=Lifetime Reads From Host
F3=Free Space

[SmartMarvell] ; Added 8.8.3
05=Number of New Bad Block
09=Power On Hours
0C=Power Cycle Count
A4=Total Erase Count
A5=Maximum Erase Count
A6=Minimum Erase Count
A7=Average Erase Count
C0=Power off Retract Count
C2=Temperature
C7=SATA CRC Error Count
F1=Total Written
F2=Total Read

[SmartMaxiotek] ; Added 8.8.6
05=Reallocated Sector Count
09=Power-On Hours
0C=Drive Power Cycle Count
A7=SSD Protect Mode
A8=PHY Error Count
A9=Bad Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Erase Count
AF=Bad Cluster Table Count
B1=Read Retry Count
B4=Spare Block Count Left
BB=Reported UNC Errors
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Temperature
C4=Reallocated Event Count
C7=UDMA CRC Error Count
CE=Minimum Erase Count
CF=Maximum Erase Count
D0=Average Erase Count
D1=Minimum Erase Count of SLC block
D2=Maximum Erase Count of SLC block
D3=Average Erase Count of SLC block
E7=SSD Life Left
E9=Write Counts Sectors to Nand
EA=Read Counts Sectors from Nand
F1=Write Sector Count
F2=Read Sector Count
F5=Bit Error Count

[SmartSeagateBarraCuda] ; Added 8.9.0
01=UECC Error Count
05=Retired Sectors Count
09=Power On Hours
0C=Power Cycle Count
10=Spare Blocks Available
11=Remaining Spare Blocks
A8=SATA PHY Error Count
AA=Bad Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Erase Count
AE=Unexpected Power Loss Count
B1=Wear Range Delta
B5=Program Fail Count
B6=Erase Fail Count
C0=Unexpected Power loss Count
C2=Temperature
C9=Soft Error Rate
CC=Soft ECC Correction Rate
DA=CRC Error Count
E7=SSD Life Left
E8=Read Failure Block Count
E9=NAND GiB Written
EA=Lifetime Writes To Flash
EB=NAND sectors Written
F1=Lifetime Writes From Host
F2=Lifetime Reads From Host
FA=Lifetime NAND Read Retries

[SmartYmtc] ; Added 8.10.0
05=New Bad Block Count
09=Power-On Hours Count
0C=Power Cycle Count
AA=Max Bad Block Count
A8=SATA PHY Error Count
A9=Bad Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Erase Count
AF=Bad Cluster Count
B7=SATA Interface Downshift
B8=End to End Error Detection/Correction Count
BB=Uncorrectable Error Count
BE=Temperature
C0=Unexpected Power Loss Count
C4=Re-allocated Event Count
C7=CRC Error Count
CE=Minimum Erase Count
CF=Maximum Erase Count
D0=Average Erase Count
D1=SLC Minimum Erase Count
D2=SLC Maximum Erase Count
D3=SLC Average Erase Count
E7=SSD Life Left
E9=Write sector count to NAND
EA=Read sector count to NAND
F1=Total LBA written
F2=Total LBA Read
F3=NAND Temperature
F5=Bit Error Count

[SmartScy] ;Added 8.12.8
01=Raw Read Error Rate
05=Reallocated Sector Count
07=Seek Error Rate
09=Power-On Hours
0C=Drive Power Cycle Count
A7=Average Erase Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Erase Count
B1=Read Retry Count
B4=Spare Block Count Left
B7=Runtime Bad Block
BB=Reported UNC Errors
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Controlled Temperature
C3=Cumulative ECC Bit Correction Count
C4=Reallocated Event Count
C5=Current Pending Sector
C7=UDMA CRC Error Count
E7=SSD Life Left
F1=Total LBAs Written
F2=Total LBAs Read
F5=Total Nand Flash Written