[Information]
; (Latest Translator, First Translator, Second Translator ...)
TRANSLATOR=efi99, USiTE.hu, chrispy 
VERSION=8.11.0

[Language]
LANGUAGE=Magyar
CHARACTER_CODE=Unicode (UTF-16, LE, w/ BOM)
LOCALE_ID=0x000E, 0x040E

[Url]
WIKIPEDIA_SMART=https://en.wikipedia.org/wiki/Self-Monitoring%2C_Analysis_and_Reporting_Technology

[Menu]
FILE=&Fájl
CUSTOMIZE=&Testreszabás
EXIT=&Kilépés
EDIT=S&zerkesztés
COPY=&Másolás
FUNCTION=&Beállítások
HIDE_SMART_INFO=&S.M.A.R.T. infók elrejtése
HIDE_SERIAL_NUMBER=Soroz&atszám elrejtése
SHOW_DRIVE_LETTER=Mutassa a meghajtó betűjelét
ADVANCED_DISK_SEARCH=&Fejlett lemez keresés
EVENT_LOG=&Napló
AAM_APM_CONTROL=AA&M/APM felügyelet
AUTO_AAM_APM_ADAPTION=Automatikus AAM/A&PM
RESIDENT=&Hőfok a tálca értesítési területén
STARTUP=&Induljon el a Windows-zal együtt
OPEN_DISK_MANAGEMENT=Windows Le&mezkezelés megnyitása
OPEN_DEVICE_MANAGER=Windows Es&zközkezelő megnyitása
ADVANCED_FEATURE=Egyebek
REFRESH=&Frissítés
RESCAN=Újraolvasás
DISABLE=&Kikapcsol
AUTO_REFRESH=F&rissítési gyakoriság...
AUTO_REFRESH_TARGET=&Frissítendő meghajtók...
AUTO_REFRESH_TARGET_ALL_DISK=Ö&sszes
AUTO_REFRESH_UNTARGET_ALL_DISK=&Egyik sem
WAIT_TIME_AT_STARTUP=&Indítási késleltetés...
GRAPH=&Grafikon
THEME=&Téma
DISK=&Meghajtó
HELP=Sú&gó
HELP_WEB=Sú&gó [Web]
HELP_ABOUT=A CrystalDiskInfo &névjegye
HELP_ABOUT_SMART=Wikipédia cikk a &S.M.A.R.T.-ról (angol)
LANGUAGE=Nyelv
ITEM=&Elem
TEMPERATURE_TYPE=&Hőmérséklet mértékegysége...
CELSIUS=Celsius (°C)
FAHRENHEIT=Fahrenheit (°F)
HEALTH_STATUS_SETTING=&Állapotfigyelés

;Graph
OPTION=&Beállítások
LEGEND_POSITION=Jelmagyarázat &helye...
NORTH_WEST=&Balra fent
NORTH_EAST=&Jobbra fent
SOUTH_WEST=B&alra lent
SOUTH_EAST=J&obbra lent
MAX_PLOT_POINT=&Maximumpont értéke...
TIME_FORMAT=&Idő formátuma...
PAINT_WEEKEND=Mutassa a &hétvégéket is
ALL=Ö&sszes

;2.7.0
COPY_OPTION=Másolási &beállítások
RESIDENT_STYLE=Indulási mód
MINIMIZE=Kicsinyített
HIDE=Rejtett

;3.0.0
ZOOM=&Nagyítás
AUTO=&Automatikus
ATTRIBUTE=&Paraméterek

;3.5.0
ASCII_VIEW=ASCII nézet
AUTO_DTECTION=Automatikus felismerés
SECOND=mp
MINUTE=perc
HOUR=óra

:3.9.4
WORKAROUND=Javítások

;4.0.0
ALERT_MAIL=Figyelmeztető levél
MAIL_SETTINGS=Levél beállítások
SMART_IN_ENGLISH=SMART paraméterek nevei angolul
FONT_SETTING=Betűtípus

;5.0.0
ALERT_FEATURES=&Riasztási jellemzők
ALARM_HISTORY=Riasztási előzmények
ALERT_SOUND=Riasztási hang
SOUND_SETTINGS=Hang beállítások
GADGET_SUPPORT=Gadget támogatás
INSTALL_GADGET=Gadget telepítése
ENABLE_AUTO=Engedélyezés (Automatikus érzékelés)
ENABLE_ALL=Engedélyezés (Minden lemez)
ENABLE_RAID=Engedélyezés (csak RAID)

;6.0.0
HIDE_NO_SMART_DISK=&Nem S.M.A.R.T.-képes meghajtók rejtése
GREEN_MODE=Zöld lámpák (ki:kék)

;8.6.0
SAVE_TEXT=Mentés (&szövegként)
SAVE_IMAGE=&Mentés (képként)

[TrayMenu]
EXIT=Kilépés
REFRESH=Frissítés
RESCAN=Újraolvasás
ENABLE=Bekapcsolva
DISABLE=Soha
ENABLE_ALL=Igen
DISABLE_ALL=Nem
AUTO_REFRESH=Frissítési gyakoriság
AUTO_REFRESH_01_MIN=1 perc
AUTO_REFRESH_03_MIN=3 perc
AUTO_REFRESH_05_MIN=5 perc
AUTO_REFRESH_10_MIN=10 perc
AUTO_REFRESH_30_MIN=30 perc
AUTO_REFRESH_60_MIN=60 perc
AUTO_REFRESH_TARGET=Folyamatosan frissüljön
AUTO_REFRESH_TARGET_ALL_DISK=Folyamatosan kérje le a hőmérsékleteket
AUTO_REFRESH_UNTARGET_ALL_DISK=Ne kérje le a hőmérsékleteket
ALARM_SETTING_TEMPERATURE=Riasztási hőmérséklet
ALARM_SETTING_HEALTH_STATUS=Figyelmeztetés a rossz kondícióra
SHOW_MAIN_WINDOW=Fő ablak mutatása
SHOW_TEMPERATURE_ICON=Hőmérsékleti ikon
SHOW_ALL_TEMPERATURE_ICON=Összes ikon mutatása
HIDE_ALL_TEMPERATURE_ICON=Ne mutasson ikonokat
COLLECTIVE_SETTING=Mindegyikre vonatkozik
GRAPH=Grafikon
;Added 3.0
SHOW_TEMPERATURE_ICON_ONLY=Csak a hőmérsékleti ikont mutassa

[DiskStatus]
GOOD=Jó
CAUTION=Figyelmeztetés
BAD=Rossz
UNKNOWN=Ismeretlen
DISK=Meghajtó

[Dialog]
LIST_ID=ID
LIST_CURRENT=Aktuális
LIST_WORST=Legrosszabb
LIST_THRESHOLD=Küszöbérték
LIST_RAW_VALUES=Nyers érték
;LIST_DESCRIPTION=Leírás
LIST_ATTRIBUTE_NAME=Paraméter

FIRMWARE=Firmware
SERIAL_NUMBER=Sorozatszám
INTERFACE=Csatlakozó
STANDARD=Szabvány
TRANSFER_MODE=Adatátvitel módja
BUFFER_SIZE=Puffer mérete
NV_CACHE_SIZE=NV Cache mérete
ROTATION_RATE=Fordulatszám
TEMPERATURE=Hőmérséklet
POWER_ON_HOURS=Üzemidő
POWER_ON_COUNT=Bekapcsolások száma
DRIVE_LETTER=Meghajtó betűjele(i)
FEATURE=Szolgáltatások
HEALTH_STATUS=Meghajtó állapota

UNKNOWN=Ismeretlen
POWER_ON_COUNT_UNIT=x
POWER_ON_HOURS_UNIT=óra
POWER_ON_DAYS_UNIT=nap
POWER_ON_YEARS_UNIT=év

;4.3
TOTAL_HOST_WRITES=Összesen kiírt adat
TOTAL_HOST_READS=Összesen beolvasott adat
TOTAL_NAND_WRITES=Összes NAND írás

;4.5
WEAR_LEVELING_COUNT=Maradék tartósság

;6.1
CURRENT_MODE_SUPPORTED_MODE=Jelenlegi mód | Támogatott mód
MAJOR_VERSION_MINOR_VERSION=Főverzió | Alverzió

;8.5.0
FONT_FACE=Betűtípus
FONT_SCALE=Betűméret (%)
DEFAULT=Alapértelmezett

;8.9.0
ENABLED=Engedélyezve
DISABLED=Letiltva

[Message]
DETECT_UNIT_POWER_ON_HOURS=Számolom a "Üzemidőt" (ez körülbelül 130 másodpercig tart)
DETECT_DISK=Lemez felismerés
PLEASE_ENABLE_WMI=Kérem kapcsolja be a WMI-t (Windows Management Instrumentation)
PLEASE_RESTART_THIS_APPLICATION=Kérem indítsa újra a programot a téma bekapcsolásához
DISK_NOT_FOUND=Meghajtó nem található

[Alarm]
ALARM_TEMPERATURE=Riasztási hőmérséklet
ALARM_HEALTH_STATUS=Figyelmeztetés - kondícióra
DEGRADATION=Degenerálódás
RECOVERY=Felépülés
;3.5.0
INFO_HEALTH_STATUS=Információ - Kondíció

[Graph]
PLEASE_SELECT_ITEM=Kérem válasszon
ACTUAL_VALUE=Aktuális érték (Nyers érték)
NORMALIZED_VALUE=Normalizált érték (Jelenlegi érték)
ALL_ON=Mindegyik
ALL_OFF=Egyik sem
RESET=Alaphelyzet

[Customize]
LINE_COLOR=Vonalszínek
BACKGROUND_IMAGE=Háttér
SUPPORTED_IMAGE_FORMAT=Kép fájlok
ALL_FILES=Összes fájl

;5.0.0
SUPPORTED_SOUND_FORMAT=Támogatott hangformátum

[AamApm]
AAM_LOW=<- Csendes (80h)
AAM_HIGH=Gyors (FEh) ->
AAM_RECOMMEND=Ajánlott érték
APM_LOW=<- Legkisebb áramfelvétel (01h)
APM_HIGH=Gyors (FEh) ->
;3.5.0
AUTOMATIC_ACOUSTIC_MANAGEMENT=Automatikus akusztikus szabályozás  (AAM)
ADVANCED_POWER_MANAGEMENT=Automatikus áramfelvétel (APM)

[WindowTitle]
ABOUT=A CrystalDiskInfo &névjegye
GRAPH=Grafikon
CUSTOMIZE=Testreszabás
VERSION_INFORMATION=Verzió információ
AAM_APM_CONTROL=AAM/APM beállítás
HEALTH_STATUS_SETTING=Állapotfigyelés

;5.0.0
ALARM_HISTORY=Riasztási előzmények
SOUND_SETTINGS=Hangbeállítások

;5.1.0
FONT_SETTING=Betűtípus

[HealthStatus]
THRESHOLD_OF_CAUTION=Riasztási érték
APPLY=Rendben
DEFAULT=Alapértelmezett

[Smart]
UNKNOWN=Ismeretlen
VENDOR_SPECIFIC=Gyártó specifikus
01=Olvasási hibák száma
02=Átviteli teljesítmény
03=Felpörgési idő
04=Elindulások/leállások száma
05=Áthelyezett szektorok száma
06=Olvasáskor fenntartott sáv
07=Fejpozícionálási hibák száma
08=Átlagos fejpozícionálási idő
09=Bekapcsolva töltött órák
0A=Felpörgési újrapróbálkozások száma
0B=Kalibrálási újrapróbálkozások száma
0C=Ki/be kapcsolások száma
0D=Szoftveres olvasási hibák száma
16=Jelenlegi héliumszint
B8=Paritáshibák száma
BB=Jelentett javíthatatlan hibák
BC=Parancs időtúllépés
BD=Magas repüléses írás
BE=Ház hőmérséklet (100-X)
BF=Mechanikai behatások száma
C0=Kikapcsolási visszahúzások száma
C1=Fejbehúzás a parkolózónába
C2=Hőmérséklet
C3=Hardveresen javított hibák száma
C4=Áthelyezési kisérletek száma
C5=Függőben levő szektorok száma
C6=Javíthatatlan szektorok száma
C7=Adatátviteli hibák száma
C8=Írási hibák száma
C9=Szoftveres olvasási hibák száma
CA=Adatcímzési hibák száma
CB=Adatjavítási hibák száma
CC=Szoftveresen javított hibák száma
CD=Fej hőmérséklet-stabilizálási hibák száma
CE=Repülési magasság
CF=Túl magas felpörgési áram
D0=Felpörgéshez szükséges ciklusok száma
D1=Önteszt alatti teljesítmény
D3=Vibráció írás közben
D4=Rázkódás írás közben
DC=Lemez elmozdulás
DD=Mechanikai behatások száma
DE=Bekapcsolva töltött idő
DF=Fejbelépés az adatzónába
E0=Betöltési súrlódások száma
E1=Ki-be töltések száma
E2=Betöltési idő
E3=Felpörgési nyomaték értéke
E4=Tápfeszültség kiesése miatti leállások száma
E6=Fej kilengésének mértéke
E7=Hőmérséklet
F0=Fejpozícionálással eltöltött összes idő
FA=Olvasási újrapróbálkozások száma
FE=Szabadesés védelem száma

;Updated 5.4.0
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás

[SmartSsd]
01=Olvasási hibák száma
02=Átviteli teljesítmény
03=Felpörgési idő
04=Elindulások/leállások száma
05=Áthelyezett szektorok száma
06=Olvasási csatorna különbözet
07=Fejpozícionálási hibák száma
08=Átlagos fejpozícionálási idő
09=Bekapcsolva töltött órák
0A=Felpörgési újrapróbálkozások száma
0B=Kalibrálási újrapróbálkozások száma
0C=Ki-be kapcsolások száma
0D=Szoftveres olvasási hibák száma
C0=Nem biztonságos leállások száma
C2=Hőmérséklet
C4=Áthelyezési kisérletek száma
C5=Függőben levő szektorok száma
C6=Javíthatatlan szektorok száma
; CrystalDiskInfo assign
FF=Hátralevő idő

;Updated 5.4.0
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás

[SmartMtron]
BB=Teljes törlések száma

[SmartIndlinx]
01=Olvasási hibák száma
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki-be kapcsolások száma
B8=Kezdeti rossz blokkok száma
C2=Hőmérséklet
C3=Program hibás blokkok száma
C4=Törlési hibás blokkok száma
C5=Olvasási hibás blokkok száma
C6=Az olvasási szektorok teljes száma
C7=Az írási szektorok teljes száma
C8=Az olvasási parancsok teljes száma
C9=Az írási parancsok teljes száma
CA=Flash hibabitek teljes száma
CB=Javítható bithibás olvasási szektorok teljes száma
CC=Rossz blokkok megteltek
CD=Specifikáció szerinti újraírások száma
CE=Legkisebb törlési szám
CF=Legnagyobb törlési szám
D0=Átlagos törlési szám
D1=Hátralevő meghajtó élettartam

[SmartJMicron60x]
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki-be kapcsolások száma
C2=Hőmérséklet
E5=Megállási rendszer ID, Flash ID
E8=Firmware verzió információ
E9=ECC hiba adatrekord
EA=Törlések átlagos száma, Törlések maximális száma
EB=Jó blokk száma, Rendszer blokkok száma

[SmartIntel]
03=Felpörgési idő
04=Elindulások/leállások száma
05=Áthelyezett szektorok száma
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki-be kapcsolások száma
AA=Fenntartott blokkok száma
AB=Programhibák száma
AC=Törlési hibák száma
AE=Váratlan feszültségkimaradás
AF=Feszültségkimaradás védelem hibája
B7=SATA sebességesés
B8=Paritáshibák száma
BB=Jelentett javíthatatlan hibák
BE=Ház hőmérséklet (100-X)
C0=Nem biztonságos leállások száma
C2=Hőmérséklet
C5=Függőben levő szektorok száma
C7=CRC hibák száma
E1=Írási mennyiség
E2=Timed Workload Media Wear
E3=Timed Workload Host Read/Write Ratio
E4=Timed Workload Timer
E8=Hátralevő fenntartott terület
E9=Média elhasználódási jelzés
EA=Thermal Throttle Status
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás
F3=Összes NAND olvasás
F9=Összes NAND írás

[SmartSamsung] ;Updated 6.6
05=Áthelyezett szektorok száma
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki-be kapcsolások száma
AF=Program hibák száma (Chip)
B0=Törlési hibák száma (Chip)
B1=Elhasználódás-kiegyenlítés száma
B2=Felhasznált fenntartott blokkok száma (Chip)
B3=Felhasznált fenntartott blokkok száma (Összes)
B4=Felhasználatlan fenntartott blokkok száma (Összes)
B5=Program hibák száma (Összes)
B6=Törlési hibák száma (Összes)
B7=Futási idejű rossz blokk (Összes)
BB=Javíthatatlan hibák száma
BE=Ház hőmérséklet (100-X)
C2=Hőmérséklet
C3=Hardveresen javított hibák száma
C6=Javíthatatlan hibák száma
C7=CRC hibák száma
C9=Szuperkondenzátor állapota
CA=SSD mód állapota
EB=POR helyreállítások száma
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás

;Added 6.6
AA=Fenntartott blokkok száma (Chip) 
AB=Programhibák száma
AC=Törlési hibák száma (Chip)
AD=Wear Leveling Count
AE=Váratlan feszültségkimaradás
B8=Detektált hiba
E9=Normalized Media Wear-out

[SmartSandForce] ;Updated (3.7.0)
01=Olvasási hibák száma
05=Használaton kívül helyezett blokkok száma
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki/be kapcsolások száma
0D=Szoftveres olvasási hibák száma
64=Törölt Gigabyte-ok
AA=Fenntartott blokkok száma
AB=Programhibák száma
AC=Törlési hibák száma
AE=Váratlan feszültségkimaradás
B1=Elhasználódási tartomány különbözete
B5=Program hibák száma
B6=Törlési hibák száma
B8=Jelentett detektált I/O hibák száma
BB=Jelentett javíthatatlan hibák száma
C2=Hőmérséklet
C3=Hardveresen javított hibák száma
C4=Áthelyezési kisérletek száma
C6=Javíthatatlan szektorok száma
C7=SATA R-Hibák (CRC) száma
C9=Szoftveres olvasási hibák száma
CC=Szoftveresen javított hibák száma
E6=Életpálya állapot
E7=Hátralevő SSD élettartam
E8=Rendelkezésre álló fenntartott hely
EB=Szuperkondenzátor állapota
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás

[SmartJMicron61x] ;Added (3.9)
01=Olvasási hibák száma
02=Átviteli teljesítmény
03=Felpörgési idő
05=Áthelyezett szektorok száma
07=Fejpozícionálási hibák száma
08=Átlagos fejpozícionálási idő
09=Bekapcsolva töltött órák
0A=Felpörgési újrapróbálkozások száma
0C=Ki/be kapcsolások száma
A8=SATA PHY hibák száma
AF=Rossz kluszter táblák száma (ECC hibák száma)
C0=Nem várt áramkiesések száma
C2=Hőmérséklet
C5=Függőben levő szektorok száma
AA=Hibás blokkok száma
AD=Törlések száma

[SmartMicron] ;Added 4.0.0/ Updated 6.0.0
; RAIN = Redundant Array of Independent NAND
01=Olvasási hibák száma
05=Áthelyezett szektorok száma
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki/be kapcsolások száma
0D=Szoftveres olvasási hibák száma
0E=Device Capacity (NAND)
0F=User Capacity
10=Spare Blocks Available
11=Remaining Spare Blocks
64=Total Erase Count
AA=Fenntartott blokkok száma
AB=Programhibák száma
AC=Törlési hibák száma
AD=Törlések száma
AE=Váratlan feszültségkimaradás
AB=Programhibák száma
AC=Törlési hibák száma
AE=Váratlan feszültségkimaradás
B7=SATA sebességesés
BB=Jelentett javíthatatlan hibák száma
BC=Command Timeout Count
BD=Gyári hibás blokkok száma
C2=Hőmérséklet
C3=Hardveresen javított hibák száma
C4=Áthelyezési kisérletek száma
C5=Függőben levő szektorok száma
C6=Smart gyári javíthatatlan hibák száma
C7=Ultra DMA CRC hibaarány
CA=Percent Lifetime Used
CE=Írási hibák aránya
D2=Successful RAIN Recovery Count
EA=Total Bytes Read
F2=Write Protect Progress
F3=ECC Bits Corrected
F4=ECC Cumulative Threshold Events
F5=Cumulative Program NAND Pages
F6=Total Host Sector Writes
F7=Host Program Page Count
F8=Background Program Page Count

; Updated 8.10.0
F9=Total Refresh ISP Count
FA=Total Do RefCal Count
FB=Total NAND Read Plane Count (Low 4Bytes)
FC=Total NAND Read Plane Count (High 4Bytes)
FD=Total Block ReMap Pass Count
FE=Total Background Scan Over Limit Count
DF=Total Background Scan

[SmartMicronMU02] ;Updated 6.6.0
; RAIN = Redundant Array of Independent NAND
01=Olvasási hibák száma
05=Áthelyezett szektorok száma
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki-be kapcsolások száma
0D=Szoftveres olvasási hibák száma
0E=Device Capacity (NAND)
0F=User Capacity
10=Spare Blocks Available
11=Remaining Spare Blocks
64=Total Erase Count
AA=Fenntartott blokkok száma
AB=Programhibák száma
AC=Törlési hibák száma
AD=Törlések száma
AE=Váratlan feszültségkimaradás
B4=Unused Reserve NAND Blocks
B7=SATA sebességesés
B8=Paritáshibák száma
BB=Reported Uncorrectable Errors
BC=Command Timeout Count
BD=Factory Bad Block Count
C2=Hőmérséklet
C3=Hardveresen javított hibák száma
C4=Áthelyezési kisérletek száma
C5=Függőben levő szektorok száma
C6=Smart Off-line Scan Uncorrectable Error Count
C7=Ultra DMA CRC Error Rate
CA=Percent Lifetime Used
CE=Write Error Rate
D2=Successful RAIN Recovery Count
EA=Total Bytes Read
F3=ECC Bits Corrected
F4=ECC Cumulative Threshold Events
F5=Cumulative Program NAND Pages
F6=Total Host Sector Writes
F7=Host Program Page Count
F8=Background Program Page Count

; Updated 6.6.0
A0=Uncorrectable Sector Count
A1=Valid Spare Blocks
A3=Initial Invalid Blocks
94=Total SLC Erase Count
95=Maximum SLC Erase Count
96=Minimum SLC Erase Count
97=Average SLC Erase Count
A4=Total TLC Erase Count
A5=Maximum TLC Erase Count
A6=Minimum TLC Erase Count
A7=Average TLC Erase Count
A9=Percentage Lifetime Remaining
B5=Program Fail Count
B6=Törlési hibák száma
C0=Power-off Retract Count
E8=Available Reserved Space
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás
F5=Total TLC Write Count
F6=Total SLC Write Count
F7=RAID Recovery Count

; Updated 8.10.0
F9=Total Refresh ISP Count
FA=Total Do RefCal Count
FB=Total NAND Read Plane Count (Low 4Bytes)
FC=Total NAND Read Plane Count (High 4Bytes)
FD=Total Block ReMap Pass Count
FE=Total Background Scan Over Limit Count
DF=Total Background Scan

[SmartOcz] ;Added (4.5.0)
01=Olvasási hibák száma
03=Felpörgési idő
04=Elindulások/leállások száma
05=Áthelyezett szektorok száma
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki-be kapcsolások száma
C2=Hőmérséklet
E8=Total Count of Write Sectors
E9=Remaining Life

; Added 6.6.0
64=Total Blocks Erased
A7=SSD Protect Mode
A8=SATA PHY Error Count
A9=Bad Block Count
AD=Törlések száma
B8=Factory Bad Block Count
C0=Kikapcsolási visszahúzások száma
CA=Total Number of Corrected Bits
CD=Max Rated PE Counts
CE=Legkisebb törlési szám
CF=Maximum Erase Counts
D3=SATA Uncorrectable Error Count
D4=NAND Page Reads During Retry
D5=Simple Read Retry Attempts
D6=Adaptive Read Retry Attempts
DD=Internal Data Path Uncorrectable Errors
DE=RAID Recovery Count
E6=Power Loss Protection
FB=NAND Read Count

;Updated 6.7.0
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás

[SmartPlextor] ;Added (5.1.0)/Updated (5.4.0)
01=Olvasási hibák száma
05=Áthelyezett szektorok száma
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki-be kapcsolások száma
C0=Unsafe Shutdown Count
C2=Hőmérséklet
C4=Áthelyezési kisérletek száma
C6=Uncorrectable Sector Count
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás

;Updated (5.4.0)
B1=Wear Leveling Count
B2=Used Reserved Block Count (Worst Case)
B5=Program Fail Count
B6=Törlési hibák száma
BB=Jelentett javíthatatlan hibák
C7=Ultra CRC hibák száma
E8=Available Reserved Space

;Added 6.2.0
AA=Grown Bad Blocks
AB=Programhibák száma
AC=Törlési hibák száma
AD=Törlések száma
AE=Váratlan feszültségkimaradás
AF=Program Fail Count (Worst Case)
B0=Törlési hibák száma (Worst Case)
B3=Used Reserved Block Count
B4=UnUsed Reserved Block Count (Total)
B7=SATA sebességesés
B8=Paritáshibák száma
BC=Command Time out
C3=Hardveresen javított hibák száma
E9=NAND GB written

[SmartSanDisk] ;Added (5.2.0)
05=Retired Block Count
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki-be kapcsolások száma
AA=Fenntartott blokkok száma
AB=Programhibák száma
AC=Törlési hibák száma
AD=Írások/Törlések száma
AE=Váratlan feszültségkimaradás
BB=Reported Uncorrectable Errors
C2=Hőmérséklet
E6=Percent of Total Write/Erase Count
E8=Remaining Life
EA=Percent of Total Write/Erase Count (BC blocks)
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás

[SmartOczVector] ;Added (5.3.0)
05=Accumulated Runtime Bad Blocks
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki-be kapcsolások száma
AB=Available Over-Provisioned Block Count
AE=Power Cycle Count (Unplanned)
BB=Total Uncorrectable NAND Reads
C2=Hőmérséklet
C3=Total Programming Failures
C4=Total Erase Failures
C5=Total Read Failures (Uncorrectable)
C6=Host Reads
C7=Host Writes
D0=Átlagos törlés szám
D2=SATA CRC hibák száma
E9=Remaining Life
F9=Total NAND Programming Count

;Updated 5.5.0
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás

;Updated 6.6.0
64=Total Blocks Erased
B8=Factory Bad Block Count Total
CA=Total Number Of Read Bits Corrected
CD=Max Rated PE Count
CE=Legkisebb törlési szám
CF=Max Erase Count
D4=Total Count NAND Pages Reads Requiring Read Retry
D5=Total Count of Simple Read Retry Attempts
D6=Total Count of Adaptive Read Retry Attempts
DD=Internal Data Path Protection Uncorrectable Errors
DE=RAID Recovery Count
E0=In Warranty
E1=DAS Polarity
E2=Partial Pfail
E6=Write Throttling Activation Flag
F9=Total NAND Programming Count (pages)
FB=Total NAND Read Count

[SmartCorsair] ;Added 6.2.0
01=Olvasási hibák száma
05=Retired Block Count
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki-be kapcsolások száma
AA=Fenntartott blokkok száma
AC=Törlési hibák száma
AE=Váratlan feszültségkimaradás
B5=Program Fail Count
BB=Reported Uncorrectable Errors
C2=Hőmérséklet
C4=Áthelyezési kisérletek száma
E7=SSD Life Left
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás

[SmartToshiba] ;Added 6.2.0
01=Olvasási hibák száma
02=Átviteli teljesítmény
03=Felpörgési idő
04=Elindulások/leállások száma
05=Áthelyezett szektorok száma
07=Fejpozícionálási hibák száma
08=Átlagos fejpozícionálási idő
09=Bekapcsolva töltött órák
0A=Felpörgési újrapróbálkozások száma
0B=Kalibrálási újrapróbálkozások száma
0C=Ki-be kapcsolások száma
A7=SSD Protect Mode
A8=SATA PHY Error Count
A9=Total Bad Block Count
AD=Törlések száma
C0=Kikapcsolási visszahúzások száma
C2=Hőmérséklet
C4=Áthelyezési kisérletek száma
C5=Függőben levő szektorok száma
C6=Uncorrectable Sector Count
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás

[SmartSanDiskGb] ;Added 6.2.0
01=Olvasási hibák száma
05=Áthelyezett szektorok száma
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki-be kapcsolások száma
A5=Block Erase Count (SLC)
A6=Min W/E Cycle
A7=Max Bad Block/Die
A8=Maximum Erase Cycle
A9=Total Bad Block
AA=Grown Bad Blocks
AB=Programhibák száma
AC=Törlési hibák száma
AD=Törlések száma
AE=Váratlan feszültségkimaradás
B8=Paritáshibák száma
BB=Reported Uncorrectable Errors
BC=Command Timeout Count
C2=Hőmérséklet
C7=CRC hibák száma
D4=SATA PHY Error
E6=Media Wearout Indicator
E7=SSD Life Left
E8=Available Reserve Space
E9=NAND GB Written
EA=NAND GB Written (SLC)
EE=Media Wearout Indicator (Cycles Remaining)
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás
F4=Hőmérséklet Throttle Status
F9=NAND GB Written

[SmartKingston] ;Added 6.6.0
;https://media.kingston.com/support/downloads/MKP_521_Phison_SMART_attribute.pdf
01=Olvasási hibák száma
02=Átviteli teljesítmény
03=Felpörgési idő
05=Áthelyezett szektorok száma
07=Fejpozícionálási hibák száma
08=Átlagos fejpozícionálási idő
09=Bekapcsolva töltött órák
0A=Felpörgési újrapróbálkozások száma
0C=Ki-be kapcsolások száma
A8=SATA PHY Error Count
AA=Bad Block Count
AD=Törlések száma
AF=Bad Cluster Table Count
BB=Uncorrectable Errors
C0=Unsafe Shutdown Count
C2=Hőmérséklet
C4=Later Bad Block Count
C5=Függőben levő szektorok száma
C7=CRC hibák száma
DA=CRC hibák száma
E7=SSD Life Left
E9=Lifetime Writes to Flash
F0=Write Head
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás
F4=Average Erase Count
F5=Max Erase Count
F6=Total Erase Count

[SmartNVMe] ;Added 6.7.0
01=Critical Warning
02=Composite Hőmérséklet
03=Available Spare
04=Available Spare Threshold
05=Percentage Used
06=Data Units Read
07=Data Units Written
08=Host Read Commands
09=Host Write Commands
0A=Controller Busy Time
0B=Power Cycles
0C=Power On Hours
0D=Unsafe Shutdowns
0E=Media and Data Integrity Errors
0F=Number of Error Information Log Entries

[SmartRealtek] ;Added by Realtek
01=Olvasási hibák száma
05=Áthelyezett szektorok száma
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki-be kapcsolások száma
A1=GDN
A2=Total erase count
A3=Max PE cycle
A4=Average erase count
A5=Initial bad block count
A6=Total bad block count
A7=SSD protect mode
A8=SATA Phy error count
A9=Health
AB=Programhibák száma
AC=Törlési hibák száma
AE=Váratlan feszültségkimaradás
AF=ECC fail count
B5=Unaligned access count
BB=Reported uncorrectable error
C2=Hőmérséklet
C3=Hardveresen javított hibák száma
C4=Áthelyezési kisérletek száma
C7=Ultra DMA CRC hibák száma
CE=Legkisebb törlési szám
CF=Max erase count
E7=Lifetime left
E8=Available reserved space
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás
F9=Total GB written to NAND (TLC)
FA=Total GB written to NAND (SLC)

[SmartSKhynix] ; Updated 8.8.0
01=Olvasási hibák száma
05=Áthelyezett szektorok száma
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki-be kapcsolások száma
64=Total Erase Count
A8=Min. Erase Count
A9=Max. Erase Count
AA=Fenntartott blokkok száma
AB=Programhibák száma
AC=Törlési hibák száma
AE=Unexpected Power Loss Count
AF=Program Fail Count(Worst Case)
B0=Törlési hibák száma(Worst Case)
B1=Wear Leveling Count
B2=Used Reseved Block Count(Worst Case)
B3=Used Reseved Block Count(SSD Total)
B4=UnUsed Reseved Block Count(SSD Total)
B5=Program Fail Count(SSD Total)
B6=Törlési hibák száma(SSD Total)
B7=SATA sebességesés
B8=Paritáshibák száma
BB=Jelentett javíthatatlan hibák
BC=Command Timeout Count
BF=Op Shock Event Count
C2=Hőmérséklet
C3=Hardveresen javított hibák száma
C4=Áthelyezési kisérletek száma
C6=Uncorrectable Sector Count
C7=CRC hibák száma
C9=Szoftveres olvasási hibák száma
CC=Szoftveresen javított hibák száma
D4=Phy Error Count
E7=SSD Life Left
E9=SSD Life Left
EA=NAND Written
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás
FA=Olvasási újrapróbálkozások száma

[SmartKioxia] ; Added 8.8.0
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki/be kapcsolások száma
A7=SSD Protect Mode
A8=SATA PHY Error Count
A9=Bad Block Count
AD=Törlések száma
C0=Kikapcsolási visszahúzások száma
C2=Hőmérséklet
F1=Összes írás

[SmartWdc] ; Added 8.8.0
01=Olvasási hibák száma
05=Áthelyezett szektorok száma
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki-be kapcsolások száma
A5=Block Erase Count (SLC)
A6=Minimum P/E Cycles
A7=Maximum Bad Blocks per die
A8=Maximum P/E Cycles
A9=Total Bad Block
AA=Grown Bad Blocks
AB=Programhibák száma
AC=Törlési hibák száma
AD=Törlések száma
AE=Váratlan feszültségkimaradás
B8=Paritáshibák száma
BB=Reported Uncorrectable Errors
BC=Command Timeout Count
C2=Hőmérséklet
C7=CRC hibák száma
D4=SATA PHY Error
E6=Media Wearout Indicator
E8=Available Reserve Space
E9=NAND GB Written
EA=NAND GB Written (SLC)
EE=Media Wearout Indicator (Cycles Remaining)
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás
F1=Összes NAND írás
F4=Hőmérséklet Throttle Status
F9=NAND GB Written

[SmartKingstonSuv]
; https://media.kingston.com/support/downloads/UV400-SMART-attribute.pdf
; https://media.kingston.com/support/downloads/UV500_SMART_attribute.pdf
01=Olvasási hibák száma
05=Áthelyezett szektorok száma
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki-be kapcsolások száma
AA=Fenntartott blokkok száma
AB=Programhibák száma
AC=Törlési hibák száma
AE=Unexpected Power Off Count
AF=Program Fail Count Worst Die
B0=Törlési hibák száma Worst Die
B1=Wear Leveling Count
B2=Used Reserved Block Count worst Die
B4=Unused Reserved Block Count (SSD Total)
BB=Reported Uncorrectable Errors
C2=Hőmérséklet
C3=Hardveresen javított hibák száma
C4=Áthelyezési kisérletek száma
C5=Függőben levő szektorok száma
C7=UDMA CRC hibák száma
C9=Szoftveres olvasási hibák száma
CC=Szoftveresen javított hibák száma
E7=SSD Life Left
EA=Lifetime Nand Writes
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás
FA=Olvasási újrapróbálkozások száma

[SmartKingstonKC600]
;https://media.kingston.com/support/downloads/KC600-SMART-attribute.pdf
01=Olvasási hibák száma
05=Áthelyezett szektorok száma
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki-be kapcsolások száma
94=Reserved
95=Reserved
96=Reserved
97=SLC Average Erase Count
9F=DRAM 1 Bithiba számláló
A0=Reported UECC (UnCorrectable) Errors
A1=Available Reserved Space
A4=Reserved
A5=Reserved
A6=Reserved
A7=Average Erase Count
A8=Reserved
A9=Percentage Of Rated Lifetime Remaining
B1=Reserved
B5=Program Fail Count
B6=Törlési hibák száma
C0=Kikapcsolási visszahúzások száma
C2=Hőmérséklet
C3=Hardveresen javított hibák száma
C4=Áthelyezési kisérletek száma
C7=UDMA CRC hibák száma
E7=Percentage of Rated Lifetime Remaining
E8=Unused Reserved Block Count
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás
F5=Total Media Writes

[SmartKingstonDC500]
;https://media.kingston.com/support/pdf/MKP_521-7_SMART-DC500_attribute_hr.pdf
01=Host UNC Error Count
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki/be kapcsolások száma
A7=Protect mode
A8=SATA PHY Error Count
A9=Bad Block Rate
AA=Bad Block Information
AC=Erase Failure Count
AD=Törlések száma
B5=Program Fail Count
B6=Erase Failure Count
BB=Host UNC Error Count
C0=Kikapcsolási visszahúzások száma
C2=Hőmérséklet
C4=Total Later Bad Block Count
C7=CRC hibák száma
CF=Thermal Throttling Count
DA=CRC hibák száma
E7=SSD Life Remaining
E8=Read Fail Count
E9=NAND Write
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás
F4=Avg Erase Count
F5=Max Erase Count
F6=Total Erase Count

[SmartKingstonSA400]
;https://github.com/hiyohiyo/CrystalDiskInfo/issues/20
01=Uncorrectable Errors
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki/be kapcsolások száma
94=Vendor Unique
95=Vendor Unique
A7=Vendor Unique
A8=SATA PHY Error Count
A9=Vendor Unique
AA=Bad Block Count
AC=Vendor Unique
AD=Törlések száma
B5=Vendor Unique
B6=Vendor Unique
BB=Uncorrectable ECC Errors
C2=Hőmérséklet
C4=Áthelyezési kisérletek száma
C7=SATA CRC Error
DA=CRC hibák száma
E7=SSD Wear Indicator
E9=Lifetime Nand Writes
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás
F4=Average Erase Count
F5=Max Erase Count
F6=Total Erase Count

[SmartSsstc]
01=Olvasási hibák száma
05=Áthelyezett szektorok száma
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki-be kapcsolások száma
AA=Fenntartott blokkok száma
AB=Programhibák száma(Total)
AC=Törlési hibák száma(Total)
AD=Törlések száma
AE=Váratlan feszültségkimaradás
AF=Program Fail count (Worst case)
B0=Törlési hibák száma (Worst case)
B1=Wear Leveling Count
B2=Used Reserved Block Count (Worst case)
B3=Used Reserved Block Count (Total)
B4=Unused Reserved Block Count (Total)
B7=SATA sebességesés
B8=Paritáshibák száma
BB=Jelentett javíthatatlan hibák
BC=Command Time out
C2=Hőmérséklet
C3=Hardveresen javított hibák száma
C6=OffLine Uncorrectable Error Count
C7=SATA CRC hibák száma
E5=Feszültségkimaradás védelem hibája
E7=Percentage Lifetime Remaining
E8=Available Reserved Space 
E9=NAND GB Written
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás
F3=NAND GB Written

[SmartIntelDc]
;https://github.com/hiyohiyo/CrystalDiskInfo/issues/18
01=Olvasási hibák száma
05=Áthelyezett szektorok száma
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki-be kapcsolások száma
0E=Device Capacity
0F=User Capacity
10=Spare Blocks Available
11=Remaining Spare Available
AC=Total Block Erase Failure
AD=Per Block Max Erase Count
AE=Váratlan feszültségkimaradás
AF=Average Erase Count
B0=Power Loss Protection Error
B5=Total Block Program Failure
B8=Paritáshibák száma
BB=Jelentett javíthatatlan hibák
C2=Hőmérséklet
C5=Függőben levő szektorok száma
C6=Offline Uncorrectable Error Count
C7=CRC hibák száma
CA=Percentage of Drive Life Used
E2=Timed Workload - Media Wear
E3=Timed Workload - Host Read/Write Ratio
E4=Timed Workload Timer
EA=Total Host Bytes Read
EB=Összes írás
F1=Írt NAND szektorok száma

[SmartApacer]
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki-be kapcsolások száma
A3=Maximum Erase Count
A4=Average Erase Count
A6=Total Later Bad Block Count
A7=SSD Protect Mode
A8=SATA PHY Error Count
AB=Programhibák száma
AC=Törlési hibák száma
AF=Bad Cluster Table Count
C0=Kikapcsolási visszahúzások száma
C2=Hőmérséklet
E7=Lifetime Left
F1=Összes írás

[SmartSiliconMotion]
01=Olvasási hibák száma
05=Áthelyezett szektorok száma
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki-be kapcsolások száma
94=SLC Total Erase Count
95=SLC Maximum Erase Count
96=SLC Minimum Erase Count
97=SLC Average Erase Count
9F=DRAM 1 Bithiba számláló
A0=Uncorrectable sectors count when read/write
A1=Number of Valid Spare Blocks
A2=Number of Cache Data Block
A3=Number of Initial Invalid Blocks
A4=Total Erase Count
A5=Maximum Erase Count
A6=Minimum Erase Count
A7=Average Erase Count
A8=Max Erase Count of Spec
A9=Remain Life
AF=Program fail count in worst die
B0=Törlési hibák száma in worst die
B1=Total Wear Level Count
B2=Runtime Invalid Block Count
B5=Total Program Fail Count
B6=Total Törlési hibák száma
BB=Jelentett javíthatatlan hibák
C0=Power-Off Retract Count
C2=Hőmérséklet
C3=Hardveresen javított hibák száma
C4=Áthelyezési kisérletek száma
C5=Függőben levő szektorok száma
C6=Uncorrectable Error Count Off-line
C7=Ultra DMA CRC hibák száma
E8=Available Reserved Space
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás
F5=Flash Write Sector Count

[SmartJMicron66x]
01=Olvasási hibák száma
02=Átviteli teljesítmény
03=Felpörgési idő
05=Áthelyezett szektorok száma
07=Fejpozícionálási hibák száma
08=Átlagos fejpozícionálási idő
09=Bekapcsolva töltött órák
0A=Felpörgési újrapróbálkozások száma
0C=Ki-be kapcsolások száma
A7=SSD Protect Mode
A8=SATA PHY Error Count
AA=Bad Block Count
AD=Törlések száma
AF=Bad Cluster Table Count
B4=Spare Block Count
C0=Kikapcsolási visszahúzások száma
C2=Hőmérséklet
C5=Függőben levő szektorok száma
E7=Drive Life
E9=Write Sector Count (NAND)
F0=Write Head
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás

[SmartPhison]
01=Olvasási hibák száma
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki-be kapcsolások száma
A8=SATA PHY Error Count
AA=Bad Block Count
AD=Törlések száma
C0=Kikapcsolási visszahúzások száma
C2=Hőmérséklet
DA=Number of CRC Error
E7=SSD Life Left
F1=Összes írás

[SmartSeagate]
; https://crystalmark.info/board/c-board.cgi?cmd=one;no=1818;id=#1818
01=Olvasási hibák száma
05=Retired Sectors Count
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki-be kapcsolások száma
10=Spare Blocks Available
11=Remaining Spare Blocks
A8=SATA PHY Error Count
AA=Bad Block Count
AB=Programhibák száma
AC=Törlési hibák száma
AD=Törlések száma
AE=Váratlan feszültségkimaradás
B1=Wear Range Delta
B5=Program Fail Count
B6=Törlési hibák száma
C0=Kikapcsolási visszahúzások száma
C2=Hőmérséklet
C9=Szoftveres olvasási hibák száma
CC=Szoftveresen javított hibák száma
DA=CRC hibák száma
E7=SSD Life Left
E8=Read Failure Block Count
E9=NAND GiB Written
EA=Lifetime Writes To Flash
EB=Írt NAND szektorok száma
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás
FA=Olvasási újrapróbálkozások száma

[SmartSeagateIronWolf]
; https://www.seagate.com/jp/ja/internal-hard-drives/ssd/ironwolf-nas-ssd/#specs
01=Olvasási hibák száma
05=Áthelyezett szektorok száma
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki-be kapcsolások száma
64=Flash Gigabytes Erased
66=Lifetime PS4 Entry Count
67=Lifetime PS3 Entry Count
AA=Grown Bad Block Count
AB=Programhibák száma
AC=Törlési hibák száma
AD=Törlések száma
AE=Váratlan feszültségkimaradás
B1=Wear Range Delta
B7=SATA sebességesés
BB=Uncorrectable ECC Count
C2=Hőmérséklet
C3=Hardveresen javított hibák száma
C6=Uncorrectable Read Error Count
C7=SATA R-Error (CRC) Error Count
E6=Drive Life Protection Status
E7=SSD Life Left
E8=Available Reserved Space
E9=Lifetime Writes to Flash
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás
F3=Free Space

[SmartMarvell] ; Added 8.8.3
05=Number of New Bad Block
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki-be kapcsolások száma
A4=Total Erase Count
A5=Maximum Erase Count
A6=Minimum Erase Count
A7=Average Erase Count
C0=Power off Retract Count
C2=Hőmérséklet
C7=SATA CRC hibák száma
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás

[SmartMaxiotek] ; Added 8.8.6
05=Áthelyezett szektorok száma
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki/be kapcsolások száma
A7=SSD Protect Mode
A8=PHY Error Count
A9=Bad Block Count
AB=Programhibák száma
AC=Törlési hibák száma
AD=Törlések száma
AF=Bad Cluster Table Count
B1=Read Retry Count
B4=Spare Block Count Left
BB=Reported UNC Errors
C0=Kikapcsolási visszahúzások száma
C2=Hőmérséklet
C4=Áthelyezési kisérletek száma
C7=UDMA CRC hibák száma
CE=Legkisebb törlési szám
CF=Maximum Erase Count
D0=Átlagos törlés szám
D1=Minimum Erase Count of SLC block
D2=Maximum Erase Count of SLC block
D3=Average Erase Count of SLC block
E7=SSD Life Left
E9=Write Counts Sectors to Nand
EA=Read Counts Sectors from Nand
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás
F5=Bithiba számláló

[SmartSeagateBarraCuda] ; Added 8.9.0
01=UECC Error Count
05=Retired Sectors Count
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki-be kapcsolások száma
10=Spare Blocks Available
11=Remaining Spare Blocks
A8=SATA PHY Error Count
AA=Bad Block Count
AB=Programhibák száma
AC=Törlési hibák száma
AD=Törlések száma
AE=Váratlan feszültségkimaradás
B1=Wear Range Delta
B5=Program Fail Count
B6=Törlési hibák száma
C0=Kikapcsolási visszahúzások száma
C2=Hőmérséklet
C9=Szoftveres olvasási hibák száma
CC=Szoftveresen javított hibák száma
DA=CRC hibák száma
E7=SSD Life Left
E8=Read Failure Block Count
E9=NAND GiB Written
EA=Lifetime Writes To Flash
EB=Írt NAND szektorok száma
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás
FA=Olvasási újrapróbálkozások száma

[SmartYmtc] ; Added 8.10.0
05=New Bad Block Count
09=Bekapcsolva töltött órák
0C=Ki-be kapcsolások száma
AA=Max Bad Block Count
A8=SATA PHY Error Count
A9=Bad Block Count
AB=Programhibák száma
AC=Törlési hibák száma
AD=Törlések száma
AF=Bad Cluster Count
B7=SATA sebességesés
B8=Paritáshibák száma
BB=Jelentett javíthatatlan hibák
BE=Ház hőmérséklet (100-X)
C0=Kikapcsolási visszahúzások száma
C4=Áthelyezési kisérletek száma
C7=CRC hibák száma
CE=Legkisebb törlési szám
CF=Maximum Erase Count
D0=Átlagos törlés szám
D1=SLC Minimum Erase Count
D2=SLC Maximum Erase Count
D3=SLC Average Erase Count
E7=SSD Life Left
E9=Write sector count to NAND
EA=Read sector count to NAND
F1=Összes írás
F2=Összes olvasás
F3=NAND Hőmérséklet
F5=Bithiba számláló

[SmartScy] ;Added 8.12.8
01=Raw Read Error Rate
05=Reallocated Sector Count
07=Seek Error Rate
09=Power-On Hours
0C=Drive Power Cycle Count
A7=Average Erase Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Erase Count
B1=Read Retry Count
B4=Spare Block Count Left
B7=Runtime Bad Block
BB=Reported UNC Errors
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Controlled Temperature
C3=Cumulative ECC Bit Correction Count
C4=Reallocated Event Count
C5=Current Pending Sector
C7=UDMA CRC Error Count
E7=SSD Life Left
F1=Total LBAs Written
F2=Total LBAs Read
F5=Total Nand Flash Written