Diese Firmware/Software darf nur für das angegebene Produkt verwendet werden, achten Sie besonders auf 
die Hardware Revision, z.B.: H/W B2, oder Rev. A3! 
Die Verwendung in einem anderen/ähnlichem Produkt kann dieses Produkt unbrauchbar machen und führt 
zum Erlöschen Ihrer Produkt-Garantie.


DSL-2750B Rev.D1 Firmware Update

Installieren Sie die Firmware bitte über eine LAN Verbindung, nicht über WLAN.


1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DSL-2750B zu.
Die Standard Adresse ist http://192.168.1.1 .


2. Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt.
Bei Benutzername bzw. User Name geben Sie ggf. admin ein.
Bei Kennwort bzw. Password geben Sie admin ein und klicken auf Anmelden bzw. Log In.

Hinweis:
Haben Sie bereits ein Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an.
Kennen Sie das vergebene Admin-Kennwort nicht mehr, müssen Sie das DSL-2750B auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).

Halten Sie dazu den Resettaster auf der Rückseite des eingeschalteten DSL-2750B mit z.B. einer Büroklammer oder einer Nadel für 5 - 10 Sekunden gedrückt.


3. Ändern Sie ggf. auf der linken Seite die Sprach auf Deutsch.


4. Wählen Sie oben das Menü Wartung und Verwaltung und links das
Menü Firmware-Aktualisierung aus.

Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie die entpackte Firmwaredatei DSL-2750B_D1_EU_1.02_09232014_1915.bin aus und klicken auf Hochladen.


5. Die neue Firmware wird nun installiert. Dies dauert etwa 2,5 Minuten.


6. Nachdem das DSL-2750B neu gestartet ist, erscheint wieder das Anmelde-Fenster.

Bei Benutzername bzw. User Name geben Sie ggf. admin ein.
Bei Kennwort bzw. Password geben Sie admin ein und klicken auf Anmelden bzw. Log In.

Hinweis:
Haben Sie bereits ein Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an.


7. Abschließend führen Sie bitte einen Factory Reset durch.

Wählen Sie dazu oben das Menü Wartung und Verwaltung und links
Einstellungen speichern / wiederherstellen aus.

Klicken Sie auf den Knopf Gerät wiederherstellen.


8. Klicken Sie auf OK.


9. Das DSL-2750B startet nun neu.


10. Nachdem das DSL-2750B neu gestartet ist, richten Sie den DSL-2750B bitte wieder neu ein.
Installieren Sie bitte keine Konfigurationsdatei einer anderen, älteren Firmwareversion in Ihren DSL-2750B.
