# Exécuter TestDisk

### From CGSecurity

Quand TestDisk est exécuté, vous pouvez voir l'expression `Please wait ...` (Attendez s'il vous plaît) sur votre écran jusqu'à ce qu'il ait recueilli assez de données du BIOS ou de l'OS pour énumérer les unités de disques sur le système.

    TestDisk 6.5-WIP, Data Recovery Utility, October 2006
    Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
    http://www.cgsecurity.org

    TestDisk is a data recovery designed to help recover lost partitions
    and/or make non-booting disks bootable again when these symptoms
    are caused by faulty software, certain types of viruses or human error.
    It can also be used to repair some filesystem errors.

    Information gathered during TestDisk use can be recorded for later
    review. If you choose to create the text file, <b>testdisk.log</b> , it
    will contain TestDisk options, technical information and various
    outputs; including any folder/file names TestDisk was used to find and
    list onscreen.

    Use arrow keys to select, then press Enter key:
    <b>[ Create ]</b>  Create a new log file
    [ Append ]  Append information to log file
    [ No Log ]  Don't record anything

TestDisk propose d'enregistrer les informations collectées durant son exécution pour analyse ultérieure. Si demandé, il créé un fichier texte nommé testdisk.log.

    TestDisk 6.5-WIP,  Data Recovery Utility, October 2006
    Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
    http://www.cgsecurity.org

    TestDisk is free software, and
    comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.

    Select a media (use Arrow keys, then press ENTER):
    Disk /dev/hdc - 708 MB / 675 MiB
    Disk /dev/sda - 120 GB / 111 GiB
    Disk /dev/sdb - 120 GB / 111 GiB

    <b>[Proceed ]</b>  [  Quit  ]

    Note: Disk capacity must be correctly detected for a successful recovery.
    If a disk listed above has incorrect size, check HD jumper settings, BIOS
    detection, and install the latest OS patches and disk drivers.

Si la taille rapportée n'est pas égale à la taille du disque dur, c'est à dire, un disque dur de 120 Go est identifié comme étant seulement un disque dur de 32 Go, vérifier les paramètres du disque dur dans le BIOS et les cavaliers (jumpers) sur le disque. Sur la plupart des disques durs, il y a des cavaliers (jumpers) pour limiter la taille à seulement 8 ou 32 Go. Si votre disque dur est détecté comme étant de 130 Go seulement, le support LBA48 ne doit pas être disponible dans votre OS, lire Notes spécifiques aux systèmes d'exploitation pour plus d'informations.

La prochaine étape est de choisir le type de table de partition.

    TestDisk 6.6-WIP, Data Recovery Utility, February 2007
    Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
    http://www.cgsecurity.org

    Disk /dev/sda - 120 GB / 111 GiB

    Please select the partition table type, press ENTER when done..
    [ Intel ]  Intel/PC partition
    [ Mac   ]  Apple partition map
    [ None  ]  Non partitioned media
    [ Sun   ]  Sun Solaris partition
    [ XBox  ]  XBox partition

    Note: Do NOT select 'None' for media with only a single partition. It's very
    rare for a drive to be 'Non-partitioned'.

## Eléments du Menu TestDisk

- Analyse Analyse la partition courante et cherche les partitions perdues
- Menu Advanced, Utilitaires de réparation de système de fichiers
  - FAT: Réparation du secteur de boot et de la FAT
  - NTFS: Réparation du secteur de Boot et de la MFT
  - EXT2/EXT3: Recherche des SuperBlocs de secours
- Geometry Modifier la géometrie du disque
- Options Modifier les options
- MBR Code Ecrire le code du MBR de TestDisk sur le premier secteur
- Delete Effacer toutes les données dans la table de partition

## Si vous ne comprenez pas comment utiliser TestDisk

Suivez les étapes décrites dans la partie Support.

Retour à la page principale de la documentation de TestDisk .

Category: Data Recovery

##### Data Recovery

- TestDisk
- PhotoRec
- download