# Nach dem Gebrauch von TestDisk

### From CGSecurity

After writing a new partition structure, you have to reboot for the change to take effect. Check the filesystems and repair them if necessary.

## Schreiben der Partitionstabelle

### Mac OS X

Verwende pdisk um die Mac partition map mit Hilfe der von TestDisk gegebenen Werte neu zu erstellen.

## Wie ein Dateisystem überprüft und repariert werden kann

### ReiserFS

Wenn der Superblock einer Reiserfs-Partition fehlt, kann er wiederhergestellt werden mit reiserfsck --rebuild-sb device.

### Reparatur eines FAT/NTFS-Dateisystems unter Windows

Um eine NTFS-Partition von Windows zu prüfen, führe chkdsk /f c: aus.

## Wie ein System wieder bootfähig gemacht werden kann

### Dos - Win9x

Wenn das Betriebssystem nicht bootet, können die Systemdateien neu installiert werden mit `sys c:`.

### Windows 2000/XP/2003

Wenn Windows nicht bootet, versuche fixmbr von der Windows-Wiederherstellungskonsole und fixboot um den NTFS-Bootsektor zu reparieren.

### Linux/FreeBSD

Es kann sein das du /etc/fstab aktualisieren mußt, um die neue Partitions-Anordnung wiederzugeben.

### Multiboot

Es kann sein, dass die Multiboot-Konfiguration aktualisiert werden muß und das Multiboot im Master Boot Record (MBR-> Haupstartroutine) neu installiert werden muß.

- Lilo: /etc/lilo.conf, lilo to re-install
- Grub: /boot/grub/grub.conf, grub-install device
- Windows (NT/2000/XP/2003/...): c:\boot.ini, führe fixmbr von der Wiederherstellungskonsole (d.h. fixmbr \Device\HardDisk0) aus.

## Wie gelöschte Dateien wiederherstellen

### Ext2fs

Um gelöschte Dateien unter Linux wiederherzustellen, kannst du e2undel (englisch) versuchen.

### ReiserFS

Lese dazu die Kurzanleitung für die Wiederherstellung gelöschter Dateien bei ReiserFS

### PhotoRec

Versuche es mit PhotoRec , wenn du Dateien wiederherstellen möchtest, und das System zu schwer beschädigt ist, um repariert zu werden.

Zurück zur TestDisk Hauptseite

Category: Data Recovery

##### Data Recovery

- TestDisk
- PhotoRec
- download